2005년 하반기

건설공사 실적공사비  적용 공종 및 단가

2005. 08

건  설  교  통  부 한국건설기술연구원

제1장 총칙

1-1 목적

「국가를당사자로하는계약에관한법률시행령」제9조제1항 및 「실적공사비에의한예정가격작성준칙(회계예규 2200-04-157)」제3조제4항, 「실적공사비및표준품셈관리규정(건교부 훈령 2003년 제446호)」제9조제3항에 의하여 실적공사비 적용대상 공종 및 단가에 관한 기준을 제공하는데 있다.

1-2 적용범위

국가, 지방자치단체, 정부투자기관 및 위 기관의 감독과 승인을 요하는  기관에서 시행하는 건설공사의 예정가격 작성을 위한 기초자료로 활용한다.

1-3 적용방법

(1) 건설공사의 예정가격을 작성함에 있어서 본 실적공사비 단가를 적용한다. 다만, 소규모 공사, 전문공사, 보수 및 유지관리 공사, 건물의 증ㆍ개축공사, 복합건축시설물 등은 각종 사업을 시행하는 국가기관, 지방자치단체, 정부투자기관 등의 장의 책임하에 적용여부를 결정할 수 있다.

(2) 본 실적공사비 단가집에 실적공사비 단가가 제시되지 않은 공종이나   실적공사비 단가가 제시된 공종이라 하더라도 단가정의나 적용조건이  일치하지 않는 경우에는 별도의 단가를 산출하여 적용할 수 있다.

(3) 근로시간을 벗어난 시간외, 야간 및 휴일의 근무가 불가피한 경우, 유해위험작업인 경우등 표준품셈에서 노임의 할증이나, 품의 할증이 필요하다고 규정하는 경우에는 본 단가를 적용하지 않는다.

(4) 본 실적공사비 단가집에 제시된 동일 공종의 다른 규격에 대하여 표준품셈 등 타 기준으로 단가를 산정할 경우에는 실적공사비 단가와 표준품셈 등에 의해 산출된 단가가 상호 모순되지 않도록 예정가격을 결정하여야 한다.

(5) 본 실적공사비 단가는 개별 공종별 단가정의에 별도의 언급이 없는 한 재료비, 직접노무비, 직접공사경비 모두가 포함된 것을 원칙으로 한다.

◇ 토목부문 ◇

A. 공통공사	01

D. 토공사	03

E. 현장타설 콘크리트공사	16

G. 관공사	20

H. 배수공사	22

K. 교량공사	24

L. 도로 및 포장공사	25

O. 하천 및 항만공사	53

Q. 기타공사	55

※. 항만공사	56

제2장 토목공사 실적공사비 적용단가

<토목 - >

대분류 A	공 통 공 사

■ AA28** 토공규준틀

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
AA2811	토공규준틀	비탈규준틀	nr(개소)	27,340	-
AA2812	토공규준틀	수평규준틀	nr(개소)	28,704	-

【단가정의】

① 이 단가는 토공규준틀 설치에 필요한 재료비 및 제작, 가설, 철거(해체)에 소요되는 비용을 포함한다.

■ AA31** 강관비계

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
AA3161	강관비계	3개월이하	m2	9,522	-
AA3162	강관비계	3개월초과 ～ 6개월이하	m2	10,391	-

【단가정의】

① 이 단가에는 강관비계 설치에 소요되는 재료비, 조립비 및 철거비 등이 포함된다.

② 강관비계의 직경은 48.6mm, 설치높이는 30m이내를 기준한 것이다.

■ AA32** 동바리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
AA3261	목재동바리	4회	공m3	24,892	-
AA3262	강관동바리	암거용(3개월)	공m3	8,030	-
AA3263	강관동바리	교량용(6개월)	공m3	20,301	-

【단가정의】

① 이 단가에는 동바리용 자재의 공급, 설치 및 철거 비용이 포함된다.

② 목재동바리(길이 3.6-7m, 중경 12cm, 말구 12cm)의 설치높이는 7m이내, 강관동바리(직경 48.6mm×2.4mm)는 3.5m이내를 기준한 것이다.

대분류 D	토 공 사

■ DA10** 벌개제근공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DA1000	벌개제근공	-	m2	203	-

【단가정의】

① 이 단가는 깍기부 및 쌓기부의 수목뿌리를 뽑는 비용(벌목제외)으로, 입목본수도는 50～60%, 수경 10～20㎝의 침엽, 잡목, 활엽 등을 기준으로 한다.

② 다만, 소각비용 등이 요구되는 경우는 별도로 계상하여야 하며, 가로수 제거에는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ DB10** 표토제거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DB1010	표토제거/답구간	T=20cm	m2	229	-
DB1020	표토제거/답외구간	T=20cm	m2	147	-

【단가정의】

① 이 단가는 토피 20cm까지의 표토를 장비로 제거하는 비용이다.

② 제거된 재료를 유용 또는 사토하기 위한 적재 및 운반비용은 흙운반에서 계상된다.

■ DC11** 기존구조물 철거/ 철근콘크리트 깨기(인력 20%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC1110	철근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	118,467	인력20%
DC1120	철근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	122,814	인력20%

【단가정의】

① 이 단가는 철근 콘크리트의 철거에 대한 비용으로 기계 깨기 80%, 인력깨기 20%로 구성되며 철근의 절단, 고철공제, 들어내기, 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC11** 기존구조물 철거/ 철근콘크리트 깨기(인력 10%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC1160	철근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	78,881	인력10%
DC1170	철근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	96,235	인력10%

【단가정의】

① 이 단가는 철근 콘크리트의 철거에 대한 비용으로 기계 깨기 90%, 인력깨기 10%로 구성되며 철근의 절단, 고철공제, 들어내기, 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC12** 기존구조물 철거/ 무근콘크리트 깨기(인력 20%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC1210	무근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	53,890	인력20%
DC1220	무근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	52,996	인력20%

【단가정의】

① 이 단가는 무근 콘크리트의 철거에 대한 비용으로 기계 깨기 80%, 인력깨기 20%로 구성되며 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC12** 기존구조물 철거/ 무근콘크리트 깨기(인력 10%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC1260	무근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	43,523	인력10%
DC1270	무근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	45,996	인력10%

【단가정의】

① 이 단가는 무근 콘크리트의 철거에 대한 비용으로 기계 깨기 90%, 인력깨기 10%로 구성되며 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC2*** 기존구조물 철거/ 기존포장 깨기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC2100	콘크리트포장 깨기	T=30cm미만	m3	23,705	-
DC2200	아스팔트 포장깨기	T=30cm미만	m3	24,584	-

【단가정의】

① 이 단가는 기존 도로의 포장을 철거하기 위한 기계깨기 비용으로 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 적재비 및 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC2*** 기존구조물 철거/ 포장 절단

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC2260	포장절단/아스팔트	-	m	1,458	-
DC2160	포장절단/콘크리트	-	m	1,584	-

【단가정의】

① 이 단가는 기존 포장깨기를 위해 절단하는 비용이며, 기계사용료 및 물운반비용을 포함한다.

② 이 단가의 절단깊이는 1차절단(50-75mm)을 기준한 것이다.

■ DC4***기존구조물 철거/ 파이프 깨기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC4200	파이프 깨기	D=300~500mm	m	677	-
DC4300	파이프 깨기	D=500mm초과	m	1,901	-

【단가정의】

① 이 단가에는 기존 파이프의 철거에 대한 비용으로 기계깨기와 운반을 위한 집토비용등이 포함되며 철거한 재료를 유용 또는 사토하기 위한 적재, 운반 및 적하 비용은 제외한다.

■ DC31** 기존구조물 철거/ 석축헐기(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC3110	석축헐기	찰쌓기	m2	30,283	인력깨기

【단가정의】

① 이 단가는 찰쌓기 석축의 철거 비용으로 인력깨기와 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 브레이커등 기계장비의 사용시는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ DC31** 기존구조물 철거/ 석축헐기(인력 50%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC3160	석축헐기	찰쌓기	m2	20,770	인력50%

【단가정의】

① 이 단가는 찰쌓기 석축의 철거 비용으로 인력깨기 50%, 기계깨기 50%로 구성되며, 기계사용료 및 소운반등 제비용을 포함한다.

■ DD**** 흙깍기공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DD1010	흙깎기공/토사	소규모	m3	820	-
DD1020	흙깎기공/토사	대규모	m3	651	-
DD2000	흙깎기공/리핑암	-	m3	1,331	-

【단가정의】

① 이 단가에는 도쟈, 리퍼 등 장비에 의한 깍기비용, 작업중의 배수관리 및 도쟈 운반거리 20m 이하에 대한 집토, 운반 등의 비용이 포함된다.

■ DD**** 흙깍기공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DD3200	흙깍기공/발파암 /정밀진동제어발파	-	m3	19,390	-
DD3400	흙깍기공/발파암 /진동제어발파	발파규모 2m3/공이상 ~5m3/공미만	m3	11,972	-
DD3500	흙깍기공/발파암 /진동제어발파	발파규모 5m3/공이상 ~10m3/공미만	m3	7,569	-
DD3600	흙깍기공/발파암 /일반발파	발파규모 10m3/공이상 ~20m3/공미만	m3	6,437	-
DD3700	흙깍기공/발파암 /일반발파	발파규모 20m3/공이상	m3	5,021	-
DD3800	흙깍기공/발파암 /확장발파	-	m3	12,222	-

【단가정의】

① DD3200는 정밀진동제어에 의한 암파쇄 비용으로 암파쇄에 필요한 자재비 및 장비사용료, 2차 파쇄에 필요한 장비사용료, 발파보호를 위한 보호매트 설치 및 자재비용과, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다. (※이 단가는 이격거리 50~70m, 예상진동속도 0.1 cm/sec이하에 준하여 조사되었음.)

② DD3400는 진동제어발파(발파규모 2m3/공이상 ~5m3/공미만)에 의한 발파암 깍기비용으로 발파에 필요한 자재비 및 기계사용료, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다.

③ DD3500는 진동제어발파(발파규모 5m3/공이상 ~10m3/공미만)에 의한 발파암 깍기비용으로 발파에 필요한 자재비 및 기계사용료, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다.

④ DD3600는 일반발파(발파규모 10m3/공이상 ~20m3/공미만)에 의한 발파암 깍기비용으로 발파에 필요한 자재비 및 기계사용료, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다.

⑤ DD3700는 일반발파(발파규모 20m3/공이상)에 의한 발파암 깍기비용으로 발파에 필요한 자재비 및 기계사용료, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다.

⑥ DD3800는 진동제어발파 10%, 기계 90%에 의한 연암+보통암+경암의 평균 깍기비용으로 기계사용료, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다.

⑦ DD3800 확장발파를 제외한 정밀진동제어발파(DD3200), 진동제어발파(DD3400, DD3500), 일반발파(DD3600/DD3700)는 일반국도의 신설 및 확장공사, 고속국도의 신설 및 확장공사와 이에 준하는 시설물에 적용한다.

■ DE**** 터파기/ 인력 30%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DE1101	터파기/육상토사	0-1m	m3	3,568	인력30%
DE1102	터파기/육상토사	0-2m	m3	4,191	인력30%
DE1104	터파기/육상토사	0-4m	m3	5,097	인력30%
DE1161	터파기/수중토사	0-1m	m3	5,520	인력30%
DE1162	터파기/수중토사	0-2m	m3	7,197	인력30%
DE1164	터파기/수중토사	0-4m	m3	10,770	인력30%
DE2103	터파기/육상리핑암	0-4m	m3	86,636	인력30%
DE2161	터파기/수중리핑암	0-4m	m3	131,945	인력30%
DE3164	터파기/수중발파암	0-4m	m3	333,169	인력30%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물 터파기 토질별․깊이별 소요비용으로, 인력 30%, 기계 70%를 기준으로 한다.

■ DE**** 터파기/ 인력 10%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DE1171	터파기/육상토사	0-1m	m3	1,832	인력10%
DE1172	터파기/육상토사	0-2m	m3	2,080	인력10%
DE1174	터파기/육상토사	0-4m	m3	2,387	인력10%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물 터파기 토질별․깊이별 소요비용으로, 인력 10%, 기계 90%를 기준으로 한다.

■ DF10** 비탈면고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DF1100	흙깎기의부대공 /비탈면고르기	토사	m2	2,088	-
DF1200	흙깎기의부대공 /비탈면고르기	리핑암	m2	2,296	-
DF1300	흙깎기의부대공 /비탈면고르기	발파암	m2	7,169	-

【단가정의】

① 이 단가에는 공기압축기, 브레이커, 에어호스 등 절토사면의 면고르기에 필요한 기계사용료 및 인건비가 포함된다.

■ DF2*** 노상준비공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DF2100	흙깎기의부대공 /노상준비공	깍기부	m2	414	-
DF2200	흙깎기의부대공 /노상준비공	기존도로부	m2	156	-

【단가정의】

① 이 단가는 기존 도로지역 및 토사, 리핑암 절토지역에 적용되며, 노상 형성, 끝마무리 및 보호에 소요되는 도쟈 및 리퍼 등에 의한 긁어 일으키기 비용, 모터그레이더 등에 의한 정리비용, 다짐용 로울러 사용비용 등을 포함한다.

■ DG**** 흙쌓기공/ 다짐도 95%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DG2100	흙쌓기/토사	다짐도95%이상	m3	1,287	-

【단가정의】

① 이 단가는 다짐도 95%의 건조밀도를 얻기 위하여 흙을 포설하고 다짐하는 비용을 포함한다.

② 흙쌓기 재료의 함수비를 조절하기 위한 살수비용도 포함한다.

■ DG**** 흙쌓기공/ 다짐도 90%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DG2200	흙쌓기/토사	다짐도90%이상	m3	1,001	-

【단가정의】

① 이 단가는 다짐도 90%의 건조밀도를 얻기 위하여 흙을 포설하고 다짐하는 비용을 포함한다.

② 흙쌓기 재료의 함수비를 조절하기 위한 살수비용도 포함한다.

■ DG**** 흙쌓기공/ 비다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DG2300	흙쌓기/토사	비다짐	m3	505	-

【단가정의】

① 이 단가는 도쟈 등 장비에 의한 정지비용으로 운반은 흙운반에서 계상된다.

■ DH11** 되메우기 및 다짐공(인력 30%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DH1100	되메우기/토사		m3	4,931	인력30%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물의 인력 및 기계 되메우기 비용과 기계다짐비용 등을 포함하며, 인력 30% 기계 70%를 기준으로 한다.

■ DH11** 되메우기 및 다짐공 (인력 10%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DH1160	되메우기/토사		m3	3,995	인력10%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물의 인력 및 기계 되메우기 비용과 기계다짐비용 등을 포함하며, 인력 10% 기계 90%를 기준으로 한다.

■ DI11** 쌓기 비탈면 다짐공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DI1100	쌓기비탈면다짐	-	m2	610	-

【단가정의】

① 이 단가에는 성토부 법면 다짐에 필요한 유압식 진동 콤펙트, 백호우 등의 기계사용료 및 인건비가 포함된다.

■ DI52** 토목용섬유부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DI5210	필터매트부설/ 하천호안용	350g/m2	m2	871	-
DI5220	필터매트부설/ 하천호안용	500g/m2	m2	1,625	-

【단가정의】

① 이 단가는 하천호안용 필터매트 부설에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

② 필터매트의 성능은 다음에 준한다.

용도	DI5210	DI5220
형상	부직포	부직포
중량	350g/m2	500g/m2
강도	3.5ton/m	5ton/m

■ DI60** 뒷채움

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DI6000	뒷채움/부설및다짐	-	m3	5,492	-

【단가정의】

① 이 단가는 뒷채움재의 기계부설 및 다짐비용으로, 뒷채움재의 재료비 및 운반비는 제외한다.

■ DI71** 측구 뚝쌓기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DI7100	측구뚝쌓기	-	m3	5,004	-

【단가정의】

① 이 단가는 측구 뚝쌓기를 위한 인건비등을 포함한다.

■ DI72** 층따기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DI7200	층따기	-	m3	762	-

【단가정의】

① 이 단가는 층따기에 필요한 도우져 등 장비의 비용이다.

■ DJ01** 비탈면보호공/ 줄떼

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DJ0100	비탈면보호공	줄떼	m2	4,787	-

【단가정의】

① 이 단가에는 법면보호를 위한 줄떼의 재료비, 소운반, 기타 식재에 필요한 제비용이 포함된다.

■ DJ02** 비탈면보호공/ 평떼

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DJ0200	비탈면보호공	평떼	m2	8,457	-

【단가정의】

① 이 단가에는 법면보호를 위한 평떼의 재료비, 소운반, 기타 식재에 필요한 제비용이 포함된다.

대분류 E	현장타설 콘크리트 공사

■ EC00** 스페이셔

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
EC0062	스페이셔	벽체용	m2	274	-
EC0063	스페이셔	슬라브 및 기초	m2	96	-

【단가정의】

① 이 단가에는 스페이셔(콘크리트)의 재료비 및 설치비가 포함된다.

② 벽체용은 두께(T) = 150mm, 슬라브 및 기초는 두께(T) = 120mm에 준함.

■ EC**** 콘크리트타설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
EC1001	무근콘크리트타설	빈배합(leanmix)	m3	24,047	-
EC1069	무근콘크리트타설	-	m3	24,453	-
EC2079	철근콘크리트타설	-	m3	27,038	-

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트를 타설하는데 소요되는 인건비를 포함하며, 레미콘 재료비는 제외한다.

② 인력비빔타설, 기계비빔타설등에는 이 단가를 적용하지 않는다.

③ EC1001 무근콘크리트 타설(빈배합)은 무근 콘크리트 타설(VIB제외), 바닥콘크리트 타설등에 적용한다.

■ EC**** 콘크리트타설/ 펌프카

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
EC1061	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8-12cm	m3	12,274	-
EC1062	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 15cm	m3	12,212	-

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트 펌프카를 사용하여 콘크리트를 타설(붐타설) 및 다짐하는데 소요되는 제비용을 포함한다.

② 다만, 레미콘 재료비, 콘크리트 타설후 양생 및 보양비용은 제외한다.

③ 1일 타설량이 100m3미만인 경우, 배관으로 타설해야 할 경우등에는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ ED**** 거푸집

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
ED3061	거푸집공/매끈한마감	0 ～ 7m	m2	21,460	-
ED3062	거푸집공/매끈한마감	7m초과 ～ 10m이하	m2	23,444	-
ED3063	거푸집공/매끈한마감	10m초과 ～ 13m이하	m2	24,040	-
ED3461	거푸집공/매끈한마감/곡면	0 ～ 7m	m2	44,603	-
ED2061	거푸집공/보통마감	0 ～ 7m	m2	18,223	-
ED1061	거푸집공/거친마감	0 ～ 7m	m2	14,898	-
ED4060	거푸집공/무늬거푸집	0 ～ 7m	m2	25,031	-

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제비용이 포함된다.

② 매끈한 마감, 보통마감, 거친마감의 적용기준은 다음과 같다.

실적공사비	전용회수	적용기준
매끈한마감	2～3회	T형보, 난간, 교각, 교대, 수문관의 본체, 슬래브, 교대, 교각, 옹벽, 파라펫트, 날개벽 등 약간 복잡하거나 복잡한 구조 (견고하고 미려한 시공이 요구되는 경우)
보통마감	4회	측구, 수로, 확대기초, 우물통 등 비교적 간단한 구조(안전하고 견고한 기능제공이 요구되는 경우)
거친마감	6회	수문 또는 관의 기초, 호안 및 보호공의 기초 등 극히 간단한 구조(외관과 전혀 관계없는 경우)

■ ED**** 거푸집

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
ED4010	거푸집공/유로폼	0 ～ 7m	m2	14,338

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제비용이 포함된다.

■ EE0*** 철근가공 및 조립

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
EE0160	철근가공 및 조립	간단	ton	366,036	-
EE0260	철근가공 및 조립	보통	ton	416,555	-
EE0360	철근가공 및 조립	복잡	ton	455,087	-
EE0460	철근가공 및 조립	매우복잡	ton	513,155	-

【단가정의】

① 이 단가에는 철근의 절단, 가공 및 조립에 필요한 비용이 포함되며, 철근의 재료비 및 운반비는 제외한다.

■ EE7*** 특수한 이음 / 나사식 이음

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
EE7103	나사식 이음	직경 16~25mm	nr(개소)	4,392	-
EE7104	나사식 이음	직경 29~35mm	nr(개소)	4,639	-

【단가정의】

① 이 단가에는 나사식 철근이음의 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ EF43** 지수판

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
EF4300	지수판	200×5	m	20,037	-

【단가정의】

① 이 단가에는 P.V.C. 지수판(200×5) 및 신축이음(1000×1000×20mm) 등의 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ EF6*** 조인트 / 스트로폴

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
EF6010	조인트 / 스티로폼	T=10mm	m2	1,270	-
EF6020	조인트 / 스티로폼	T=20mm	m2	1,548	-

【단가정의】

① 이 단가에는 교량 슬래브 및 교대의 신․구 콘크리트 접합부에 설치되는 스티로폼, 접착제의 재료비 및 설치비등이 포함된다.

대분류 G	관 공 사

■ GB**** 주철관(시멘트라이닝 닥터일)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
GB2050	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø80mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	18,584	단지조성용
GB2051	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø100mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	20,996	단지조성용
GB2052	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø150mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	30,388	단지조성용
GB2053	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø200mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	43,396	단지조성용
GB3051	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø300mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	67,432	단지조성용
GB3055	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø400mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	102,278	단지조성용

【단가정의】

① 이 단가는 시멘트라이닝 닥타일 주철관의 KP메카니칼 접합 및 부설에 소요되는 비용으로서 닥타일 주철관 자재비(2종)/운반비, K.P접합부속물,  수압시험 및 상수관 경고용 테이프를 포함한다.

② 다만, 터파기, 되메우기및 다짐등 토공에 소요되는 비용은 제외한다.

③ 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

■ GD60** 배수파이프

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
GD6061	배수파이프	P.V.C. ∅50mm	m	1,522	-
GD6062	배수파이프	P.V.C. ∅100mm	m	5,002	-

【단가정의】

① 이 단가에는 옹벽 배수시설에 필요한 P.V.C.관의 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ GG**** 스테인레스관 / 나사접합

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
GG1142	나사접합	D=25mm	nr(개소)	7,155	-
GG1152	나사접합	D=40mm	nr(개소)	9,348	-
GG1162	나사접합	D=50mm	nr(개소)	10,414	-

【단가정의】

① 이 단가는 나사접합관 접합에 소요되는 비용으로서 접합자재비(불건성패킹제) 및 소운반, 인건비를 포함한다.

② 다만, 터파기, 되메우기및 다짐등 토공에 소요되는 비용은 제외한다.

■ GI**** 주철관 이음쇠 / 플랜지 접합

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
GI1182	플랜지 접합	D=75mm	nr(개소)	9,533	-
GI2122	플랜지 접합	D=100mm	nr(개소)	17,123	-
GI2142	플랜지 접합	D=150mm	nr(개소)	20,645	-
GI2152	플랜지 접합	D=200mm	nr(개소)	22,188	-
GI3122	플랜지 접합	D=300mm	nr(개소)	30,050	-
GI3142	플랜지 접합	D=400mm	nr(개소)	44,257	-

【단가정의】

① 이 단가는 플랜지 조인트관 접합에 소요되는 비용으로서 접합자재(고무패킹, 볼트, 너트, 조합페인트) 구입비 및 소운반, 인건비를 포함한다.

② 다만, 터파기, 되메우기및 다짐등 토공에 소요되는 비용은 제외한다.

대분류 H	배 수 공 사

■ HD12** 맹암거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
HD1261	맹암거/유공관 ∅200mm	토사구간	m	8,749	-
HD1262	맹암거/유공관 ∅200mm	암구간	m	7,591	-

【단가정의】

① 이 단가에는 유공관, 부직포(토사구간의 경우)의 재료비 및 설치비, 채움재의 부설비 및 소운반비가 포함되며, 터파기 및 되메우기와 채움재의 재료비 및 운반비는 제외한다.

■ HG**** 경계표식(분기표식 ELP관)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
HG1150	분기표식 ELP관	Φ=80m/m, H=1.5m	nr(개소)	1,580	-

【단가정의】

① 이 단가는 상, 오수관 분기표식에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

■ HH**** 파이프 작업부대공 / 새들설치(주철관용)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
HH0213	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=75×25mm	nr(개소)	36,763	-
HH0223	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=100×25mm	nr(개소)	37,913	-
HH0243	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=150×25mm	nr(개소)	39,824	-
HH0253	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=200×25mm	nr(개소)	45,298	-
HH0015	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=75×40mm	nr(개소)	60,767	-
HH0215	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=100×40mm	nr(개소)	63,247	-
HH0245	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=150×40mm	nr(개소)	67,720	-
HH0255	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=200×40mm	nr(개소)	71,369	-
HH0226	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=100×50mm	nr(개소)	75,089	-
HH0256	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=200×50mm	nr(개소)	82,098	-

【단가정의】

① 주철관용 새들(단수 천공 분기점 분기)설치에 소요되는 자재비(섀들분수전) 및 기계경비(수동식 상수도관 천공기), 인건비를 포함한다.

② 이 단가는 물이 흐르지 않는 상수도관을 분기하는 경우 적용하며, 관로의 터파기, 되메우기, 잔토처리 및 물푸기에 소요되는 비용은 제외한다.

대분류 K	교 량 공 사

■ KE3*** 교명판 및 설명판

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
KE3101	교명판/황동주물	450×250×10	nr(개소)	44,220	-
KE3102	교명판/황동주물	450×350×10	nr(개소)	56,363
KE3201	설명판/황동주물	350×250×10	nr(개소)	31,143
KE3202	설명판/황동주물	500×300×10	nr(개소)	54,747

【단가정의】

① 이 단가에는 교명판, 설명판의 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ KG11** 슬라브양생/ 피막양생

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
KG1100	교량표면처리 /슬라브양생	피막양생	m2	414	-

【단가정의】

① 이 단가에는 교량슬라브의 표면양생을 위한 양생재의 재료비 및 설치인건비가 포함된다.

② 단 동절기의 경우, 보온덮개 설치에 따른 추가비용은 별도계상한다.

■ KG12** 슬라브면고르기/ 데크피니셔

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
KG1200	교량표면처리 /슬라브면고르기	데크피니셔	m2	470	-

【단가정의】

① 이 단가에는 슬래브면 고르기에 필요한 제비용이 포함된다.

② 슬라브 두께는 T=25cm에 준한다.

대분류 L	도로 및 포장 공사

■ LC10** 프라임코팅

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LC1000	아스콘포장 /프라임코팅	-	m2	436	-

【단가정의】

① 이 단가에는 아스팔트 살포량(MC-1) 75ℓ/a를 기준으로 한 재료비, 아스팔트 살포비(기계), 청소비등 제비용이 포함된다.

■ LC21** 택코팅

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LC2100	아스콘포장/택코팅	-	m2	162	-

【단가정의】

① 이 단가에는 아스팔트 살포량(RSC-4) 30ℓ/a을 기준으로 한 재료비, 아스팔트 살포비(기계), 청소등 제비용이 포함된다.

■ LC3*** 아스콘포장/ 기층 포설 및 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LC3360	아스콘포장/기층 /포설및다짐	T=10cm	m2	636	-
LC3460	아스콘포장/기층 /포설및다짐	T=14-15cm	m2	1,210	-

【단가정의】

① 이 단가에는 포설 및 다짐 등을 위한 제비용이 포함되며, 아스콘 재료비는 제외한다.

■ LC4*** 아스콘포장/ 표층 포설 및 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LC4260	아스콘포장/표층 /포설및다짐	T=5.0cm	m2	608	-
LC4360	아스콘포장/표층 /포설및다짐	T=8-10cm	m2	1,271	-

【단가정의】

① 이 단가에는 포설 및 다짐 등을 위한 제비용이 포함되며, 아스콘 재료비는 제외한다.

■ LC52** 아스콘포장/ 중간층 포설 및 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LC5262	아스콘포장/중간층 /포설및다짐	T=6cm	m2	549	-

【단가정의】

① 이 단가에는 포설 및 다짐 등을 위한 제비용이 포함되며, 아스콘 재료비는 제외한다.

■ LD10** 콘크리트 포장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LD1305	콘크리트포장 / 포설	T=20cm	m2	6,635	-

【단가정의】

① 이 단가는 인력에 의한 콘크리트 포장 포설비용으로 비닐깔기, 와이워메쉬(#8-150×150) 구입 및 설치, 무근콘크리트 포설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다만, 레미콘 구입 및 운반, 거푸집 설치해체 및 양생, 줄눈작업에 소요되는 비용은 제외한다.

■ LD20** 와이어메쉬 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LD2060	와이어메쉬	#8-150×150	m2	1,649	-

【단가정의】

① 이 단가에는 와이어매쉬(#8-150×150)의 자재비, 현장내 소운반비 및 설치비가 포함된다.

■ LD4*** 분리막 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LD4000	분리막 설치	-	m2	244	-

【단가정의】

① 이 단가에는 콘크리트 포장과 중앙분리대 기초포설시 설치하는 비닐(0.1m/m)의 자재비 및 설치비등이 포함된다.

■ LE**** 콘크리트 포장줄눈

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LE0010	부체도로용 줄눈	판재(200×15)	m	9,484	-

【단가정의】

① 이 단가는 부체도로용 줄눈(판재 200×15) 판재의 재료비 및 설치비용을 포함한다.

■ LE**** 콘크리트 포장줄눈 / 스티로폼 줄눈

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LE4007	스티로폼 줄눈	T=10mm	m	241	-
LE4008	스티로폼 줄눈	T=20mm	m	727	-

【단가정의】

① 이 단가에는 스티로폼 줄눈 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ LF11** 경계블록(프리캐스트 콘크리트)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LF1162	대지경계블록 (콘크리트)	120×120×1000	m	14,025	단지조성용
LF1163	도로경계블록 (콘크리트)	150×120×1000	m	15,127	단지조성용
LF1164	도로경계블록 (콘크리트)	150×150×1000	m	15,787	단지조성용

【단가정의】

① 이 단가는 경계블록의 구입, 운반 및 모르타르접합, 콘크리트의 구입, 운반 및 타설, 거푸집의 설치 및 해체에 소요되는 제비용을 포함한다. 또한 경계블록받침(bearing plate)의 설치 및 재료비를 포함한다.

② 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

【표준도】

<경계블록>

■ LF**** 경계블록(프리캐스트 콘크리트)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LF6131	보차도 경계블록 (콘크리트)	150×170×200×1000	m	21,849	-

【단가정의】

① 이 단가는 경계블록의 구입 및 모르타르접합, 콘크리트의 구입/운반/타설, 거푸집의 설치/해체에 소요되는 제비용이 포함된다. 또한 신축이음재, 경계블록받침(bearing plate)의 설치 및 재료비를 포함한다.

【표준도】

<보차도 경계블록(콘크리트)>

■ LF**** 경계석(화강석)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LF3132	보차도경계석 (화강석)	180×250×1000	m	21,839	경계석구입/ 운반비 제외

① 이 단가는 경계석의 모르타르접합, 콘크리트의 구입/운반/타설, 거푸집의 설치/해체에 소요되는 제비용이 포함된다. 또한 신축이음재, 경계석받침(bearing plate)의 설치 및 재료비를 포함한다.

② 다만, 경계석의 구입 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

<보차도 경계석(화강석)>

■ LG82** 경하중포장/ 보도블록포장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LG8210	소형고압블록	T=6~8cm	m2	8,265	-

【단가정의】

① 이 단가는 소형고압블록 포장에 필요한 혼합골재, 모래의 구입 및 운반비, 포설, 다짐비용과 블록포장에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 다만, 블록의 구입과 운반비용은 제외한다.

【표준도】

<소형고압블록>

■ 방호책

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LH3111	방호책 가드레일 1단	가드레일포스트	nr(개소)	4,377	고속도로
LH3112	방호책 가드레일 1단	표준레일	nr(개소)	8,061	고속도로
LH3113	방호책 가드레일 1단	단부레일	nr(개소)	1,547	고속도로
LH3121	방호책 가드레일 2단	가드레일포스트	nr(개소)	4,488	고속도로
LH3122	방호책 가드레일 2단	표준레일	nr(개소)	11,488	고속도로
LH3123	방호책 가드레일 2단	단부레일	nr(개소)	2,755	고속도로

【단가정의】

① 1단 가드레일

- LH3111 가드레일포스트

이 단가는 가드레일의 포스트 설치비용으로 자재비는 제외되며 자재운반, 소운반 및 설치비등이 포함된다.

- LH3112 표준레일

이 단가는 표준레일의 설치비용으로 레일과 볼트 및 너트의 자재비는 제외되며 소운반비 및 설치비등이 포함된다.

- LH3113 단부레일

이 단가는 단부레일의 설치비용으로 레일의 자재비는 제외되며 소운반비 및 설치비등이 포함된다.

- LH3111 가드레일 포스트, LH3112 표준레일, LH3113 단부레일은 고속도로공사에 적용한다.

② 2단가드레일

- LH3121 가드레일포스트

이 단가는 가드레일의 포스트 설치비용으로 자재비는 제외되며 자재운반, 소운반 및 설치비등이 포함된다.

- LH3122 표준레일

이 단가는 표준레일의 설치비용으로 레일과 볼트 및 너트의 자재비는 제외되며 소운반비 및 설치비등이 포함된다.

- LH3123 단부레일

이 단가는 단부레일의 설치비용으로 레일의 자재비는 제외되며 소운반비 및 설치비등이 포함된다.

- LH3121 가드레일 포스트, LH3122 표준레일, LH3123 단부레일은 고속도로공사에 적용한다.

【표준도】

<1단 가드레일>

<2단 가드레일>

■ LH34** 가드휀스

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LH3401	가드휀스	형식-1(토공용)	m	14,670	-
LH3402	가드휀스	형식-2(육교용)	m	4,272	-

【단가정의】

① LH3401(토공용)는 토공부에 설치하는 가드휀스의 설치비용으로 터파기, 되메우기 및 다짐, 잔토처리, 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설비와 휀스 설치비등이 포함되며 휀스 자재비는 제외한다

② LH3402(교량용)는 교량부에서 설치하는 가드휀스의 설치비를 포함한다. 다만, 휀스 자재비는 제외한다.

【표준도】

<가드휀스-토공용>

<가드휀스-육교용>

■ LH10** 교통안전표지판

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LH1061	교통안전표지판 /삼각표지판	120cm	개	177,682	-
LH1062	교통안전표지판 /원형표지판	90cm	개	172,906	-
LH1063	교통안전표지판 /부착식/원형	90cm	개	151,720	-

【단가정의】

① 이 단가에는 터파기(인력), 되메우기 및 다짐(인력), 잔토처리(인력), 거푸집, 콘크리트타설, 각 규격별 재료비 및 설치비등 제비용이 포함되며, 콘크리트 재료비 및 운반비는 제외한다.

② 단, 부착식의 경우에는 표지판 자재비 및 설치비만 포함한다.

【표준도】

<삼각표지판>                   <원형표지판>

■ LH21** 차선도색

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LH2101	가열(페인트)형기계식 /실선,백색	-	m2	1,989	-
LH2102	가열(페인트)형기계식 /파선,백색	-	m2	2,044	-
LH2113	가열(페인트)형기계식 /실선,황색1종	-	m2	2,012	-
LH2107	상온(페인트)형기계식 /실선,백색	-	m2	1,412	-
LH2125	상온(페인트)형기계식 /실선,황색1종	-	m2	1,323	-
LH2109	융착성도료형수동식 /실선,백색	-	m2	6,672	-
LH2110	융착성도료형수동식 /파선,백색	-	m2	6,565	-
LH2129	융착성도료형수동식 /실선,황색	-	m2	8,121	-
LH2158	융착성도료형수동식 /횡단보도,주차장/백색	-	m2	9,061	-
LH2159	융착성도료형수동식 /문자,기호,백색	-	m2	11,899	-

【단가정의】

① 이 단가는 차색도색등 노면표시에 필요한 재료비, 인건비 및 장비사용료를 포함한다.

■ LJ21** V형측구

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ2191	V형측구	TYPE-1	m	49,879	-
LJ2192	V형측구	TYPE-2	m	66,041	-
LJ2193	V형측구	TYPE-3	m	84,624	-

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 수축줄눈, 비닐깔기, 신축이음에 소요되는 제비용이 포함되며, 철근 및 콘크리트의 재료비 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

- V형측구 Type1 : D-1,070mm, H-450mm

- V형측구 Type2 : D-1,160mm, H-600mm

- V형측구 Type3 : D-1,400mm, H-1,000mm

<V형측구 형식 1,2,3>

■ LJ21** V형측구 [고속도로]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ2111	V형측구/토사구간	TYPE-1	m	65,170	고속도로
LJ2112	V형측구/토사구간	TYPE-2	m	82,948	고속도로
LJ2113	V형측구/토사구간	TYPE-3	m	145,308	고속도로

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로용 V형측구의 설치비용으로 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설, 철근가공, 철근자재비, 철근운반비, 줄눈설치, 비닐깔기, 되메우기, 터파기등에 소요되는 제비용이 포함된다.

【표준도】

- V형측구 Type1 : D-1,070mm, H-450mm

- V형측구 Type2 : D-1,160mm, H-600mm

- V형측구 Type3 : D-1,400mm, H-1,000mm

<V형측구 형식 1,2,3-고속도로>

■ LJ41** L형측구 TYPE-1

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ4191	L형측구	TYPE-1	m	27,549	-

【단가정의】

① 이 단가는 L형측구(TYPE-1)의 설치비용으로 거푸집, 콘크리트 타설, 양생 및 수축줄눈 설치, 신축이음 설치, 철근가공조립, 비닐깔기 등에 소요되는 제비용을 포함하며, 철근 및 콘크리트의 재료비 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

<L형측구 형식 1>

■ LJ41** L형측구/ TYPE-2

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ4192	L형측구	TYPE-2	m	65,618	-

【단가정의】

① 이 단가는 L형 측구(TYPE-2)의 설치비용으로 거푸집, 콘크리트 타설 및 양생, 수축줄눈 설치, 신축이음 설치, 철근가공 조립, 비닐깔기, 부직포, P.V.C.관, 뒷채움재 부설 등에 소요되는 제비용을 포함하며, 철근 및 콘크리트의 재료비 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

<L형측구 형식 2>

■ LJ41** L형측구/ TYPE-1 [고속도로]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ4111	L형측구/토사구간	TYPE-1	m	16,599	고속도로

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로용 L형측구(TYPE-1)의 기계포설 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입)  및 운반비, 포설 및 양생, 비닐깔기, AE감수제, 줄눈 설치, 되메우기 비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비(믹서트럭), 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

<L형측구 형식 1-고속도로>

■ LJ41** L형측구/ TYPE-2 [고속도로]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ4112	L형측구/토사구간	TYPE-2	m	43,881	고속도로

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로용 L형측구(TYPE-2)의 기계포설 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입) 및 운반비, 포설 및 양생, P.V.C 파이프, 부직포, 비닐깔기, AE감수제, 줄눈설치, 뒷채움재의 채집 및 운반, 부설, 면고르기와 철근가공, 자재비, 운반비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비, 콘크리트 배치플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

<L형측구 형식 2-고속도로>

■ LJ41** L형측구/ TYPE-4(부채도로용) [고속도로]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ4113	L형측구/토사구간	TYPE-4	m	11,211	고속도로

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로용 L형측구(TYPE-4)의 기계포설 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입)  및 운반비, 포설 및 양생, 비닐깔기, AE감수제, 줄눈 설치, 되메우기 비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

<L형측구 형식 4-고속도로>

■ LJ61** U형측구/ TYPE-1

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ6191	U형측구	TYPE-1	m	56,931	-

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집, 콘크리트 타설, 스틸그레이팅(차도용, 995X430), 줄눈, 비닐깔기, 철근가공 조립, 신축이음 설치 등에 소요되는 제비용이 포함되며, 철근 및 콘크리트 재료비 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

<U형측구 형식 1>

■ LJ31** 산마루측구 [고속도로]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ3111	산마루측구/토사구간	TYPE-1	m	77,979	고속도로
LJ3112	산마루측구/토사구간	TYPE-2	m	84,324	고속도로

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로용 산마루측구의 설치비용으로 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설, 철근가공, 철근자재비, 철근운반비, 줄눈설치, 비닐깔기, 터파기, 되메우기 비용이 포함되며, 콘크리트 생산(또는 구입)인 경우 시멘트, 세골재 구입, 조골재 생산(또는 구입) 및 운반비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료 , 골재투입비등이 포함된다.

【표준도】

- 산마루측구 Type1 : H-450mm

- 산마루측구 Type2 : H-600mm

<산마루측구 형식 1,2>

■ LJ81** 콘크리트다이크 [고속도로]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ8111	콘크리트다이크	TYPE 1-1	m	8,814	고속도로
LJ8112	콘크리트다이크	TYPE 1-2	m	7,889	고속도로

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로용 쌓기부 콘크리트다이크의 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입), 포설 및 양생, A․E감수제, 줄눈 설치 비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

- 콘크리트 다이크 Type 1-1 : 일반부

- 콘크리트 다이크 Type 1-2 : 오목구간 : 덧씌우기 포장 보수구간

<콘크리트 다이크 Type 1-1>           <콘크리트 다이크 Type 1-2>

■ LK2*** VR관 기계부설/ 레미콘비용제외 - VR관재료비 제외

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LK2371	배수관(VR관) 기계부설	∅600mm	m	61,529	-
LK2472	배수관(VR관) 기계부설	∅800mm	m	97,094	-
LK2571	배수관(VR관) 기계부설	∅1000mm	m	126,967	-

【단가정의】

① 이 단가에는 진동전압 콘크리트관(VR)관의 하차, 설치, 관부설, 기초콘크리트 타설, 거푸집등의 비용이 포함되며, VR관 재료비와 콘크리트 재료비는 제외한다.

② 관로의 터파기, 되메우기, 물푸기 및 잡재료와 시험 및 검사비용은 제외한다.

③ 보강 VR관 부설에는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ LK4*** 흄관 기계부설/ 레미콘비용제외 - 흄관재료비 제외

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LK4363	배수관(흄관) 기계부설	∅600mm	m	47,642	-
LK4462	배수관(흄관) 기계부설	∅800mm	m	72,383	-
LK4561	배수관(흄관) 기계부설	∅1000mm	m	105,900	-
LK4563	배수관(흄관) 기계부설	∅1200mm	m	146,131	-

【단가정의】

① 이 단가에는 원심력콘크리트관(소켓식 접합)의 하차, 부설 및 접합모르타르 비용이 포함되며, 흄관 재료비와 레미콘 재료비는 제외한다.

② 관로의 터파기, 되메우기, 물푸기 및 잡재료와 시험 및 검사비용은 제외한다.

③ 기초 또는 보강콘크리트 타설이 필요한 경우는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ LK4*** 흄관기계부설/ 레미콘비용제외 - 흄관재료비 포함

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LK4373	배수관(흄관) 기계부설	∅600mm	m	92,785	-
LK4472	배수관(흄관) 기계부설	∅800mm	m	146,488	-
LK4571	배수관(흄관) 기계부설	∅1000mm	m	204,428	-
LK4573	배수관(흄관) 기계부설	∅1200mm	m	278,291	-

【단가정의】

① 이 단가에는 원심력콘크리트관(칼라식 접합)에 따른 하차비와 부설비 및 접합모르타르 비용이 포함된다. 흄관 재료비는 포함하고, 레미콘 재료비는 제외한다.

② 관로의 터파기, 되메우기, 물푸기 및 잡재료와 시험 및 검사비용은 제외한다.

③ 기초 또는 보강콘크리트 타설이 필요한 경우는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ LX00** 동상방지층/ 보조기층 포설 및 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LX0061	동상방지층 /보조기층 포설 및 다짐	15cm/30cm	m3	3,383	-
LX0062	동상방지층 /보조기층 포설 및 다짐	20cm/40cm	m3	2,968	-

【단가정의】

① 이 단가에는 동상방지층의 포설, 살수 및 다짐 등 제비용이 포함된다.

② 다만, 포장용 골재비용은 제외한다.

③ 보조기층에도 이 단가를 적용한다.

■ LL**** 다이크 집수거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LL2010	다이크 집수거	L형	ea	92,522	-
LL2020	다이크 집수거	T형	ea	174,581	-

【단가정의】

① 이 단가는 다이크 집수거 설치에 소요되는 콘크리트타설, 거푸집 재료비 및 조립, 해체 비용을 포함한다. 다만, 콘크리트 구입 및 운반비는 제외된다.

【표준도】

<다이크 집수거 L형>

<다이크 집수거 T형>

■ LR4*** 경계표주

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LR4100	경계표주	접도구역 경계표주	nr(개소)	13,339	-
LR4200	경계표주	용지 경계표주	nr(개소)	7,474	-

【단가정의】

① 이 단가에는 경계표주 자재비와 운반비, 설치비, 되메우기 및 다짐, 잔토처리 비용등이 포함된다.

【표준도】

<접도구역 경계표주>                  <용지 경계표주>

■ LR**** 가로수분

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LR5010	가로수분(받침틀)	말굽형 (1200×950m/m)	nr(개소)	26,564	-

【단가정의】

① 이 단가는 가로수분 설치에 소요되는 받침틀 구입(현장도착도 기준) 및 설치비를 포함한다.

【표준도】

대분류 O	하천 및 항만공사

■ OB**** 사석부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OB0006	사석부설	30kg이상	m3	19,061	-

【단가정의】

① 이 단가는 인력으로 깬잡석을 부설하는데 소요되는 비용을 포함하며, 다만, 사석구입 및 운반비용은 제외한다.

■ OH1*** 돌망태설치/ 타원형,이불형

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OH1320	돌망태설치/타원형	높이 45cm	m2	10,641	-
OH1420	돌망태설치/이불형	높이 40cm	m2	7,744	-

【단가정의】

① 이 단가는 돌망태의 조립 및 설치비용을 포함하며, 돌망태/채움재등의 구입 및 운반비용은 제외한다.

■ OH1*** 게비온 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OH1510	게비온 옹벽	높이 5m 이하	m3	56,932	-
OH1000	게비온 매트리스	높이 30cm	m2	5,816	-

【단가정의】

① 이 단가는 게비온(GABION) 돌망태의 조립 및 설치비용을 포함하며, 게비온/채움재등의 구입 및 운반비용은 제외한다.

■ OR0*** 돌망태 부대공/ 천단잡석부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OR0010	천단잡석부설	∅100~200mm	m3	20,492	-

【단가정의】

① 이 단가는 인력으로 게비온 매트리스의 천단부에 잡석을 부설하는데 소요되는 비용을 포함하며, 잡석 구입 및 운반비는 제외한다.

■ OH40** 블록붙임

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OH4010	블록붙임/장방형	400×250×120mm	m2	21,514	-
OH4080	블록붙임/환경블록	400×400×120mm	m2	24,874	-

【단가정의】

① 이 단가는 시멘트 블록붙임에 소요되는 재료비, 설치비 및 운반비를 포함하며, 필요시 잔디식재비용(환경블록의 경우)을 포함한다.

② 환경블록은 압축강도가 180kg/m2인 것을 기준으로 한 것이다.

※항만공사의 실적공사비 단가는

pp. 토목 - 56~62 참조

대분류 Q	기타공사(1)-목공,조적,미장,도장,방수

■ QQ**** 교면방수

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
QQ0061	교면방수/침투식	-	m2	3,660	-
QQ0062	교면방수/도막방수	-	m2	18,589	-

【단가정의】

① 이 단가는 교량 슬라브면의 방수처리를 위한 방수재의 재료비 및 설치인건비(표면처리 포함)를 포함한다.

② QQ0061 침투식방수의 재료는 무기질(규산질계) 단체형 침투성 방수제에 기준한 것이며, OO0062 도막식방수는 교면접착식(고무 아스팔트계) 방수제에 기준한 것이다.

■ QQ10** 아스팔트 방수 / 아스팔트 코팅

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
QQ1005	아스팔트코팅	2회	m2	4,691	-

【단가정의】

① 이 단가에는 아스팔트의 코팅(2회)에 소요되는 재료비(브라운 아스팔트) 및 인건비가 포함된다.

	항 만 공 사

■ OA020* 배사관 부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OA0204	해상관 부설 및 철거	D760mm×6m	본	105,108	크레인10톤 양묘선120hp 대선300톤
OA0206	육상관 부설 및 철거	D760mm×6m	본	71,403

【단가정의】

① 이 단가는 육상관 및 해상관의 부설 및 철거에 소요되는 모든 비용을 포함한다.

② 육상관의 본당 소요비용에는 부설 및 철거를 위한 노무비가 포함되며, 해상관은 설치에서 철거 및 운반에 이르는 제반 작업에 필요한 장비 및 인력의 모든 비용이 포함된다.

■ OB0*** 사석투하(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OB0301	사석해상수상투하	각종	m3	1,943	백호우
OB0401	사석해상수중투하	각종	m3	4,641	백호우 잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 사석을 수상 또는 수중 투하하는데 소요되는 모든 비용을 포함한다.

② 각종규격은 규격석, 준규격석 및 비규격석을 의미한다. 단, 피복석은 제외된다.

③ 해상투하의 경우, 백호우 피예인노력비도 포함한다.

■ OB3***피복석 대선 장비 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OB3012	피복석대선적재비용	0.1 ~ 0.4㎥	m3	2,687	크레인10톤

【단가정의】

① 이 단가는 현장에 도착후  피복석을 대선에 적재하는데 소요되는 장비 및 조력인부 등의 비용을 포함한다.

■ OB3*** 피복석 투하(육상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OB3201	피복석육상수중투하	0.1 ~ 0.4㎥	m3	8,716	크레인25톤 잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 현장에 도착한 피복석을 육상에서 수중으로 투하하는데 필요한 장비 및 인력에 소요되는 비용을 포함한다.

■ OB3*** 피복석 투하(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OB3301	피복석해상수상투하	0.1 ~ 0.4㎥	m3	10,961	조합기중기선10톤,
OB3401	피복석해상수중투하	0.1 ~ 0.4㎥	m3	11,714	조합기중기선10톤, 잠수조
OB3402	피복석해상수중투하	0.5 ~ 0.7㎥	m3	12,617	조합기중기선10톤, 잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 피복석을 수상, 수중 투하에 필요한 투하장비, 예선, 투하선피예인노력비, 조력인부 등에 소요되는 모든 비용을 포함한다.

② 수중투하의 경우 잠수조의 비용도 포함한다.

■ OB4*** 필터사석투하(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OB4401	필터사석해상수중투하	D=100㎜이하	m3	3,613	백호우 잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 필터사석을 수중 투하 하는데 소요되는 모든 비용을 포함한다.

② 이 단가에는 백호우 피예인노력비도 포함한다.

■ OC1*** 기초고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OC1101	기초고르기	수상	m2	12,407
OC1201	기초고르기	수중 0 ~ 15m	m2	51,434	잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 기초고르기에 필요한 모든 비용을 포함한다.

■ OC**** 사석속고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OC2101	사석속고르기	수상	m2	9,494
OC5201	사석속고르기	수중 0 ~ 15m	m2	24,639	잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 사석속고르기에 필요한 모든 비용을 포함한다.

■ OC3*** 피복석고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OC3100	피복석고르기 (육상수상)	0.5㎥이하	m2	22,959	크레인10톤
OC3201	피복석고르기 (육상수중, 0~15m )	0.5㎥이하	m2	55,315	크레인10톤 잠수조
OC3401	피복석고르기 (해상수중, 0~15m)	0.2㎥이하	m2	56,487	이우선1톤 잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 피복석고르기에 필요한 장비비와 노무비 등 모든 비용을 포함한다.

■ OC4*** 피복석속고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OC4101	피복석속고르기 (수상)	0.5㎥이하	m2	21,387	크레인10톤
OC4201	피복석속고르기 (수중 0 ~ 15m)	0.2㎥이하	m2	44,295	이우선1톤 잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 피복석속고르기에 필요한 장비비와 노무비 등 모든 비용을 포함한다.

■ OC5*** 필터사석고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OC7101	필터사석고르기	수상	m2	954
OC7201	필터사석고르기	수중 0 ~ 15m	m2	11,251	잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 필터사석고르기에 필요한 모든 비용을 포함한다.

■ OD2*** 필터매트부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OX0023	필터매트 부설	수상	m2	786	-
OX0024	필터매트 부설	수중	m2	1,358	-

【단가정의】

① 이 단가는 가공(매트풀기, 봉합 및 감기 등)비용, 소운반(목도) 및 부설 등 모든 소요비용과, 수중의 경우는 잠수조와 작업반장 등의 비용도 포함한다.

② 단, 매트의 재료비는 제외한다

③ 이 단가는 항만 및 어항공사에만 적용한다.

■ OD** 블록 및 케이슨제작 등 (유로폼)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OD0001	유로폼	벽체 0 ~ 7m	m2	18,048

【단가정의】

① 이 단가는 상치콘크리트, 블록 및 케이슨 등의 제작을 위해 필요한 유로폼의 제작 및 설치에 소요되는 모든 비용을 포함한다.

② 이 단가는 항만 및 어항공사에만 적용한다.

■ OD** 블록 및 케이슨제작 등 (콘크리트타설)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OD0003	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8~12㎝	m3	13,247
OD0002	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8~12㎝	m3	12,807

【단가정의】

① 이 단가는 블록 및 케이슨, 상치콘크리트 등의 제작을 위해 필요한 콘크리트 타설에 소요되는 모든 비용을 포함한다.

② 다만, 레미콘 재료비와 양생비용은 제외한다.

③ 이 단가는 항만 및 어항공사에만 적용한다.

■ OD** 블록 및 케이슨제작 등 (철근가공 및 조립)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OD0004	철근가공 및 조립	간단	ton	374,015
OD0005	철근가공 및 조립	보통	ton	450,774

【단가정의】

① 이 단가는 블록 및 케이슨, 상치콘크리트 등의 제작을 위해 필요한 철근의 현장내 소운반, 절단, 가공 및 조립비용을 포함한다.

② 단, 철근을 구매하여 현장까지 운반, 재료비는 제외한다.

③ 이 단가는 항만 및 어항공사에만 적용한다.

■ OD40** 콘크리트 블록의 이적 및 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OD4012	이적 및 적재	5톤 미만	ea	20,648	크레인10톤
OD4013	이적 및 적재	5~10톤 미만	ea	28,133	크레인10톤

【단가정의】

① 이 단가는 제작된 콘크리트 블록의 이적 및 적재에 소요되는 장비비등 모든 소요비용이 포함된다.

② 블록제작비용은 제외한다.

◇ 건축부문 ◇

A. 공통공사	01

D. 철근 콘크리트공사	06

F. 조적공사	09

G. 미장공사	11

H. 방수공사	14

I.  목공사	18

K. 지붕 및 홈통공사	20

L. 창호 및 유리공사	22

M. 타일 및 돌공사	25

N. 도장공사	28

O. 수장공사	31

P. 건축물 부대공사	40

제3장 건축공사 실적공사비 적용단가

<건축 - >

<건축 - >

대분류 A	공 통 공 사

■ AA16*** 가설울타리

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AA16060	가설울타리	칼라철판,12개월	m	29,648

【단가정의】

① 조립식 가설울타리(기초 콘크리트 포함) 설치 및 해체에 소요되는 노무비, 재료비 및 부자재와 손료등 제비용을 포함한다.

② 가설울타리는 설치높이 2m, 칼라철판 800×2,000×0.45mm에 준한다.

③ 출입구 문을 설치하거나, 철재면에 문양이나 도색등이 필요한 경우에  소요되는 비용은 제외한다.

■ AA28*** 보호막설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AA28060	보호막설치	PVC코팅막	m2	3,416

【단가정의】

① 이 단가는 건물주위에 시공안전 및 미관등을 목적으로 기존비계를 이용하여 보호막을 설치하고 해체하는데 소요되는 노무비, 재료비를 포함한다.

■ AA310** 비계

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AA31020	외부쌍줄비계	강관, 3개월 이하	m2	9,128
AA31021	외부쌍줄비계	강관, 3개월 초과 ～ 6개월 이하	m2	9,394
AA31031	비계다리	강관, 3개월 이하	m2	29,368
AA31030	비계다리	강관, 3개월 초과 ～ 6개월 이하	m2	31,413
AA31040	수평내부비계	강관, 3개월 이하	m2	6,113
AA31050	틀비계	강관, 3개월 초과 ～ 6개월 이하	m2	2,414

【단가정의】

① 비계설치 및 해체에 소요되는 노무비, 재료비 및 부자재(이음철물, 크램프 등)와 손료 등을 포함한다.

② 설치높이가 30m이내인 건축물에 적용한다.

■ AA320** 동바리

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AA32010	동바리	강관, 3개월 이하	m2	4,897

【단가정의】

① 이 단가에는 동바리용 자재의 공급, 설치 및 철거 비용이 포함된다.

② 강관동바리(직경 48.6mm×2.4mm)의 설치높이는 4.2m이내에 준한다.

③ 이 단가는 일반적인 라멘구조 건축물에 적용한다.

■ AC110** 장비운반/ 수송비

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AC11008	타워크레인	8 ton	대	2,179,661
AC11010	타워크레인	10 ton	대	2,809,135
AC11012	타워크레인	12 ton	대	3,329,574

【단가정의】

① 타워크레인을 현장까지 수송하는데 필요한 경비를 말하며, 직접공사비에 계상된 비용은 제외한다.

■ AC210** 인양장비/ 임대료

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AC21008	타워크레인 임대료	T형, 8 ton	월	8,867,695
AC21010	타워크레인 임대료	T형, 10 ton	월	8,952,447
AC21012	타워크레인 임대료	T형, 12 ton	월	9,546,728

【단가정의】

① 타워크레인 운전사의 노임, 손료 등을 포함하며, 운반비, 설치 및 해체비용과 수량산출기준 대분류 B～R 공종별 단가에 포함된 비용은 제외한다.

② 타워크레인 임대료를 적용함에 있어 단위는 각 공사의 특성 및 발주기관의 내부자료를 토대로 환산 적용할 수 있다.

■ AD240** 현장관리비/ 품질관리비

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AD24010	측량 및 검측비	귀규준틀	nr(개소)	48,096
AD24020	측량 및 검측비	평규준틀	nr(개소)	28,360
AD24090	측량 및 검측비	수평규준틀 (벽식구조)	m	2,734

【단가정의】

① 규준틀 제작 및 설치, 철거비용을 포함한다.

② AD24090 수평규준틀(벽식구조)의 단가는 공동주택에 적용한다.

■ AD420** 준공도서비

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AD42011	준공도서(문서) 제작	16MM ROLL 및 SCANNING	매	176
AD42012	준공도서(문서) 제작	16MM (출력자료,이미지파일 제공시)	매	97
AD42013	준공도서(도면) 제작	35MM ROLL 및 SCANNING	매	1,690
AD42021	준공도서M/F복제	16MM(2500면당)	roll	14,204
AD42022	준공도서M/F복제	35MM(550면당)	roll	17,648
AD42031	준공도서CD-ROM복제	문서35000, 도면3000면당	장	7,843

【단가정의】

① 시설물안전관리특별법에서 규정하고 있는 준공도서 비용을 포함한다.

■ AB210** 도급자용 사무실

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AB21020	도급자용 사무실	조립식 12-24개월	m2	74,017

【단가정의】

① 이 단가는 조립식(PRE-FAB)가설물 설치, 해체에 소요되는 제비용을 포함하다.

② 토공사를 제외한 바닥공사를 포함한다.

■ AB220** 가설창고

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AB22020	가설창고	조립식 12-24개월	m2	44,613

【단가정의】

① 조립식 가설창고(PRE-FAB)의 설치, 해체에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 토공사를 제외한 바닥공사를 포함한다.

■ AD160** 현장정리

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AD16060	현장정리	RC조	m2	7,608

【단가정의】

① 이 단가는 공사중 옥내외의 청소와 준공시 청소 및 뒷정리에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다만, 청소용 소모품에 소요되는 비용은 제외한다.

대분류 D	철근 콘크리트공사

■ DA***** 거푸집/ 동바리 제외

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DA20090	거푸집/보통마감	0 ～ 7m	m2	21,108

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제 비용이 포함된다.

② 다만, 수평연결보강을 위한 동바리의 소요비용은 제외한다.

③ 이 단가는 일반 건축공사(공동주택을 제외한 건축공사)에 적용한다.

④ 보통마감의 적용기준은 다음과 같다.

수량산출기준	전용회수	적용기준
보통마감	3～4회	기초, 기둥, 보, 슬라브등의 지상구조물 또는 땅밑에 묻히는 시설로서 안전하고 견고한 기능만을 제공하면 되는 구조물

■ DA***** 거푸집/ 동바리 제외

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DA40090	거푸집/유로폼	0 ～ 7m	m2	14,966

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제 비용이 포함된다.

② 다만, 수평연결보강을 위한 동바리의 소요비용은 제외한다.

③ 이 단가는 일반 건축공사(공동주택을 제외한 건축공사)에 적용한다.

■ DA210** 거푸집/ 동바리포함

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DA21010	거푸집/보통마감	수평면/4.2m이하	m2	24,677	동바리포함
DA21020	거푸집/보통마감	수평면/4.2m초과	m2	27,168	동바리포함

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제 비용이 포함된다.

② 수평연결보강을 위한 동바리의 소요비용을 포함한다.

③ 보통마감의 적용기준은 다음과 같다.

수량산출기준	전용회수	적용기준
보통마감	3～4회	기초, 기둥, 보, 슬라브등의 지상구조물 또는 땅밑에 묻히는 시설로서 안전하고 견고한 기능만을 제공하면 되는 구조물

■ DB000** 철근가공 및 조립

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DB00050	철근가공조립	보통	ton	348,921	일반건축
DB00010	철근가공조립	보통	ton	234,586	공동주택
DB00020	철근가공조립	복잡	ton	283,816	공동주택

【단가정의】

① 철근자재비용은 제외한다.

② 현장내 운반, 절단, 가공 및 조립비용을 포함하며, 현장도착도 운반비는 제외한다.

③ 버팀재(Bar chair, Bar support), 간격재(Bar spacer), 결속선(tying wire)등 부속자재의 조달 및 설치 비용을 포함한다.

④ DB00010/DB00020은 철근콘크리트(RC) 벽식구조 공동주택에 적용한다. DB00050은 일반 건축공사(공동주택을 제외한 건축공사)에 적용한다.

■ DF***** 콘크리트 타설

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DF10010	무근콘크리트 타설	높이 15m이하 (슬럼프 8-12)	m3	10,402
DF10015	무근콘크리트 타설	높이 15m이하 (슬럼프 15)	m3	9,990
DF20020	철근콘크리트 타설	높이 15m이하 (슬럼프 8-12)	m3	11,697
DF20030	철근콘크리트 타설	높이 15m이하 (슬럼프 15)	m3	11,492

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트 펌프카를 사용하여 콘크리트를 타설(붐타설) 및 다짐하는데 소요되는 제 비용을 포함한다.

② 다만, 레미콘 재료비, 콘크리트 타설후 양생 및 보양비용은 제외한다.

③ 1일 타설량이 100m3미만인 경우, 배관으로 타설해야 할 경우등에는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ DF000** 콘크리트 양생

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DF00010	콘크리트 양생		m2	188

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트를 양생하는데 소요되는 제비용을 포함한다.

■ DR120** 콘크리트 표면마무리/ 쇠흙손 마감

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DR12010	쇠흙손 마감	콘크리트면	m2	3,721

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트 바닥면(별도마감이 필요없는 경우)을 쇠흙손으로 마감하는데 소요되는 비용을 포함한다.

대분류 F	조 적 공 사

■ FA11*** 벽돌공사/ 벽돌쌓기/ 재료비 포함

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
FA11101	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	1층 소운반	m2	17,715	벽돌/시멘트/모래포함
FA11102	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	2층 소운반	m2	18,555	벽돌/시멘트/모래포함
FA11105	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	리프트 운반	m2	15,798	벽돌/시멘트/모래포함
FA11305	시멘트벽돌(1.0B 쌓기)	리프트 운반	m2	31,240	벽돌/시멘트/모래포함

【단가정의】

① 이 단가는 벽돌, 시멘트, 모래등 재료의 제작, 구입 및 쌓기비용을 포함한다.

② 모르타르, 모르타르 비빔 및 정리비용을 포함한다.

③ 줄눈 모르타르비용을 포함한다.

④ 연결철물 또는 긴결철물비용을 포함한다.

⑤ 소운반 비용을 포함한다.

⑥ 벽돌쌓기는 10,000매 이상이고, 층고 3.6m미만인 경우에 적용한다.

■ FA11*** 벽돌공사/ 벽돌쌓기/ 재료비 제외

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
FA11110	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	1층 소운반	m2	9,762	벽돌/시멘트/모래제외
FA11120	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	2층 소운반	m2	9,818	벽돌/시멘트/모래제외
FA11150	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	리프트 운반	m2	9,483	벽돌/시멘트/모래제외
FA11310	시멘트벽돌(1.0B 쌓기)	1층 소운반	m2	19,486	벽돌/시멘트/모래제외
FA11320	시멘트벽돌(1.0B 쌓기)	2층 소운반	m2	19,882	벽돌/시멘트/모래제외
FA11350	시멘트벽돌(1.0B 쌓기)	리프트 운반	m2	19,153	벽돌/시멘트/모래제외

【단가정의】

① 이 단가는 시멘트 벽돌의 쌓기비용을 포함한다.

② 다만, 벽돌, 시멘트, 모래등 재료의 제작 및 구입비용은 제외한다.

③ 모르타르, 모르타르 비빔 및 정리비용을 포함한다.

④ 줄눈 모르타르비용을 포함한다.

⑤ 연결철물 또는 긴결철물비용을 포함한다.

⑥ 소운반 비용을 포함한다.

⑦ 벽돌쌓기는 10,000매 이상이고, 층고 3.6m미만인 경우에 적용한다.

대분류 G	미 장 공 사

■ GA***** 시멘트 모르타르 바름

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
GA11005	시멘트모르타르 바름 (내벽)	콘크리트면 (T=11mm)	m2	10,243	시멘트,모래 제외
GA11010	시멘트모르타르 바름 (내벽)	콘크리트면 (T=18mm)	m2	16,769	시멘트,모래 제외
GA12006	시멘트모르타르 바름 (외벽)	콘크리트면 (T=15mm)	m2	10,394	시멘트,모래 제외
GA12010	시멘트모르타르 바름 (외벽)	콘크리트면 (T=24mm)	m2	16,990	시멘트,모래 제외
GA13010	시멘트모르타르 바름 (바닥)	콘크리트면 (T=24mm)	m2	6,660	시멘트,모래 제외
GA13050	시멘트모르타르 바름 (바닥)	콘크리트면 (T=30mm)	m2	7,430	시멘트,모래 제외

【단가정의】

① 시멘트 모르타르의 비빔 및 바름에 소요되는 비용을 포함하며, 줄눈설치에 소요되는 비용은 제외한다.

② 다만, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 외벽의 높이는 지상 3층이하에 준한다. 층의 구분을 할 수 없는 경우에는 1개층의 층고를 3.6m에 기준하여 층수를 환산한다.

④ 바탕의 폭 30cm이하(계단, 걸레받이)이거나 원주 바름면일 때에는 이 단가는 적용하지 아니한다.

■ GF***** 판넬히팅시스템

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
GF21230	경량기포바닥판넬 (일반층)	T = 110mm	m2	12,579	시멘트,모래 포함
GF21280	경량기포바닥판넬 (지층)	T = 140mm	m2	14,099	시멘트,모래 포함
GF21231	경량기포바닥판넬 (일반층)	T = 110mm	m2	10,765	시멘트,모래 제외
GF21281	경량기포바닥판넬 (지층)	T = 140mm	m2	11,774	시멘트,모래 제외

【단가정의】

① 다음의 작업을 포함한다.

․주자재 및 부자재 포함      ․바탕면 처리

․마감면 처리, 양생 및 보호   ․소운반    ․Mixer 및 Tool 포함

② 다만, GF21230/GF21280은 시멘트, 모래의 재료비를 포함하고 있으나 GF21231/ GF21281은 시멘트 모래의 재료비를 제외한 단가이다.

③ 바닥 슬라브와 바닥 마감재 사이의 모든 작업(item)을 포함한다. 단, 설비 및 전기는 별도로 한다.

③ 다음의 표준도에서 지층(1층)은 "(50)"을 적용한다.

【표준도】

■ GH110** 시멘트모르타르충전

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
GH11010	시멘트모르타르 충전	창호주위	m	2,070	시멘트,모래포함
GH11050	시멘트모르타르 충전	창호주위	m	1,670	시멘트,모래제외

【단가정의】

① 다음의 작업을 포함한다.

․주자재 및 부자재 포함

․바탕면 처리

․마감면 처리, 양생 및 보호

․소운반

② 다만, GH11010은 시멘트, 모래의 재료비를 포함하고 있으나, GH11050 은 시멘트 모래의 재료비를 제외한 단가이다.

■ GJ***** 비드 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
GJ00010	걸레받이 비드설치	AL, H=10mm	m	2,987
GJ00020	미장용 코너비드설치	AL, H=13mm	m	3,055
GJ00030	조인트 비드설치	AL, H=12mm (크랙방지)	m	3,305
GJ00040	타일벽 코너비드설치	PVC	m	4,017

【단가정의】

① 이 단가는 미장바름 보호를 위한 비드 설치에 소요되는 자재비 및 설치비를 포함한다.

대분류 H	방 수 공 사

■ HF***** 실링/ 유리공사

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
HF13110	치오콜(삼각)	5mm × 5mm	m	173	복층유리

【단가정의】

① 바탕면처리, 접착제 등 설치 부속품 일체를 포함한다.

■ HF2**** 실링/ 창호공사

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
HF21110	실리콘(삼각)	5mm × 5mm	m	934
HF21220	실리콘(사각)	10mm×10mm	m	2,131
HF21230	실리콘(사각)	15mm×15mm	m	4,087
HF24110	우레탄(삼각)	5mm × 5mm	m	794
HF24120	우레탄(삼각)	10mm×10mm	m	930
HF24210	우레탄(사각)	5mm × 5mm	m	855
HF24220	우레탄(사각)	10mm×10mm	m	1,162
HF24232	우레탄(사각)	15mm×10mm	m	1,343
HF24235	우레탄(사각)	15mm×25mm	m	2,083
HF24240	우레탄(사각)	25mm×25mm	m	2,345

【단가정의】

① 바탕면처리, 접착제 등 설치 부속품 일체를 포함한다.

② 이음, 마감면 처리, 양생 및 보호를 포함한다.

■ HF***** 발포우레탄 재충전

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
HF40010	발포우레탄	10mm,1액형, 자기소화성	m	1,018
HF40020	발포우레탄	10mm,1액형, 자기소화성(일면)	m	369

【단가정의】

① 발포 우레탄 재충전에 소요되는 재료비 및 인건비와 기구손료를 포함한다.

■ HG***** 방수 모르타르 바름

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
HG22010	방수 모르타르 바름 (PIT층)	콘크리트면 (T=12mm)	m2	7,396	시멘트,모래 제외
HG22020	방수 모르타르 바름 (PIT층)	콘크리트면 (T=15mm)	m2	8,530	시멘트,모래 제외
HG21020	방수모르타르 바름 (PIT층)	콘크리트면 (T=24mm)	m2	11,611	시멘트,모래 제외

【단가정의】

① 방수 모르타르의 비빔 및 바름에 소요되는 비용을 포함한다.

② 방수액 재료비를 포함하며, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 외벽의 높이는 지상 3층이하에 준한다. 층의 구분을 할 수 없는 경우에는 1개층의 층고를 3.6m에 기준하여 층수를 환산한다.

■ HI***** 시멘트액체방수

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
HI10010	시멘트액체방수	1종	m2	11,924	시멘트,모래포함
HI00050	시멘트액체방수	1종	m2	10,628	시멘트,모래제외
HI00060	시멘트액체방수	2종	m2	7,955	시멘트,모래제외

【단가정의】

① 다음사항을 포함한다.

․설치도 작성

․견본 제출

․이음, 마감면 처리, 양생 및 보호

․주자재 및 부자재(접착제 등 설치부속품) 포함

② 다만, HI10010는 시멘트, 모래의 재료비를 포함하고 있으나, HI10050 / HI10060은 시멘트 모래의 재료비를 제외한 단가이다.

③ 시방서에서 시멘트액체방수 재료나 공사방법 등에 대하여 특별히 기재한 경우에는 이 단가를 적용하지 아니한다.

【표준도】

■ HJ11** 보호 모르타르 바름

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
HJ11010	보호 모르타르 바름 (옥상)	콘크리트면 (T=24mm)	m2	8,574	시멘트,모래 제외
HJ11050	보호 모르타르 바름 (옥상)	콘크리트면 (T=50mm)	m2	9,610	시멘트,모래 제외

【단가정의】

① 보호 모르타르의 비빔 및 바름에 소요되는 비용을 포함한다.

② 줄눈시공 비용을 포함하며, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ HK***** 방습공사 / 방습필름 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
HK11010	방습필름 설치	바닥, 0.03mm, 2겹	m2	584
HK11020	방습필름 설치	바닥, 0.04mm, 2겹	m2	641
HK12010	방습필름 설치	벽, 0.03mm, 2겹	m2	670
HK12010	방습필름 설치	벽, 0.04mm, 2겹	m2	736

【단가정의】

① 이 단가는 방습필름(폴리에칠렌필름) 설치에 소요되는 자재비 및 인건비를 포함한다.

대분류 I	목 공 사

■ IB10*** 수장목공사/ 목조반자

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
IB10110	목조반자(달대없음)	석면판(밤라이트)	m2	12,974

【단가정의】

① 고정, 구멍뚫기, 절단, 이음 등에 필요한 철물을 포함한다.

② 천정 설치에 필요한 가설비계 설치비용을 포함한다.

③ 현장마감 제품 경우 도장공사는 제외(칠공사에서 산출)한다.

④ 반자틀, 천장 마감재 설치에 소요되는 제 비용을 포함한다.

⑤ 도배지 및 도장공사는 제외한다.

⑥ 보온재 설치를 제외한다.

⑦ 층고가 3.0m 이하인 경우에 적용한다.

【표준도】

■ 수장목공사/ 목조반자

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
IB10130	목조반자(달대없음)	석고보드 (T=9.5mm)	m2	9,958	일반층
IB10120	목조반자(달대없음)	섬유강화시멘트판 (T=4mm)	m2	13,870	일반층
IB10010	목조반자(평지붕)	석고보드 (T=9.5mm)	m2	13,288	최상층
IB10020	목조반자(평지붕)	PVC판넬 (T=10T×300)	m2	19,014	최상층

【단가정의】

① 고정, 구멍뚫기, 절단, 이음 등에 필요한 철물을 포함한다.

② 천정 설치에 필요한 가설비계 설치비용을 포함한다.

③ 현장마감 제품 경우 도장공사는 제외(칠공사에서 산출)한다.

④ 반자틀, 천장 마감재 설치에 소요되는 제 비용을 포함한다.

⑤ 도배지 및 도장공사는 제외한다.

⑥ 보온재 설치를 제외한다.

⑦ 층고가 3.0m 이하인 경우에 적용한다.

대분류 K	지붕 및 홈통공사

■ KA5**** 동판 후레싱 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
KA51100	동판후레싱 설치	T=0.3mm	m2	18,901
KA51200	동판후레싱 설치	T=0.5mm	m2	27,387

【단가정의】

① 이 단가는 아스팔트 싱글잇기에 의한 지붕마감시 동판 후레싱 설치에 소요되는 동판(400×1200), 코킹등 재료비와 설치비를 포함한다.

■ KB10** 홈통설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
KB11010	칼라선홈통 설치	D-75	m	3,907
KB11020	칼라선홈통 설치	D-75 ,이중관	m	5,198
KB12010	강관선홈통 설치	D-100	m	27,350
KB13010	처마(동판)홈통 설치	D-75	m	18,458

【단가정의】

① 이 단가에는 홈통 및 부속재등 자재비와 설치비(드레인 설치포함)를 포함된다. 다만, 드레인 재료비는 제외한다.

② D-75 칼라선홈통 시공에 소요되는 재료는 공압출 염화비닐관(KSM 3413-FG2, 칼라), D-75 이중관 칼라선홈통 시공은 오.배수용저소음 PVC파이프(컬러)에 준한다.

■ KC***** 루프드레인

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
KC12100	루프드레인/주철제	D-50mm	nr(개소)	45,889
KC12200	루프드레인/주철제	D-75mm	nr(개소)	57,281
KC12300	루프드레인/주철제	D-100mm	nr(개소)	61,967

【단가정의】

① 이 단가는 루프드레인(수직형) 설치에 소요되는 재료비, 설치비, 공구손료등 제비용을 포함한다.

대분류 L	창호 및 유리공사

■ LF***** 부속자재/ 도어클로우저

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
LF16110	도어체크 / 방화용	FSD (Fire Steel Door)	nr(개소)	42,545
LF16210	도어체크 / 일반용	SD (Steel Door)	nr(개소)	27,284

【단가정의】

① 도어 클로우저의 자재비 및 설치비등 제비용을 포함한다.

② 재료 규격은 다음에 준한다.

	문의 크기	문의 중량	비고
도어체크 / 방화용	950×2100mm	40-65kg	고급방화용(1밸브)
도어체크 / 일반용	950×2100mm	40-65kg	중급정지용(1밸브)

■ LF***** 부속자재/ 후로어힌지

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
LF21010	후로어힌지	강화유리문	nr(개소)	58,813

【단가정의】

① 후로어힌지의 자재비 및 설치비등 제비용을 포함한다.

② 재료 규격은 다음에 준한다.

	문의 중량	비고
후로어힌지 / 강화유리문	105kg	고급강화유리문(1밸브), 정지용

■ LG***** 판유리

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
LG11100	맑은유리 / 일반유리	3mm	m2	7,714
LG11300	맑은유리 / 일반유리	5mm	m2	9,896
LG21100	색유리 / 일반유리	3mm	m2	8,546
LG21300	색유리 / 일반유리	5mm	m2	10,523
LG41100	무늬유리 / 일반유리	3mm	m2	7,795
LG61100	에칭유리 / 일반유리	3mm	m2	14,126
LG12300	강화유리	5mm	m2	14,366

【단가정의】

① 유리 자재비 및 소운반, 설치 비용을 포함한다.

② 공동주택의 경우에 적용하되, 공사의 특성에 따라 고급자재 등 특수한 사양이 요구되는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

■ LH11*** 복층유리

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
LH11100	투명유리 / 일반유리	12mm	m2	18,673
LH11200	투명유리 / 일반유리	16mm	m2	23,224
LH11500	투명유리 / 일반유리	28mm	m2	35,877
LH21100	칼라유리 / 일반유리	12mm	m2	21,723
LH21200	칼라유리 / 일반유리	16mm	m2	24,377
LH61100	불투명에칭유리 / 일반유리	12mm	m2	21,910
LH61200	불투명에칭유리 / 일반유리	16mm	m2	25,753

【단가정의】

① 복층유리 자재비 및 소운반, 설치비용을 포함한다.

② 공동주택의 경우에 적용하되, 공사의 특성에 따라 고급자재 등 특수한 사양이 요구되는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

대분류 M	타일 및 돌공사

■ MA11*** 도기질 타일붙이기/ 내벽

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
MA11210	도기질 타일붙이기 (유색, 200×250)	주방벽, 접착식	m2	19,921
MA11120	도기질 타일붙이기 (유색, 200×250)	욕실벽, 떠붙임 12mm	m2	27,734

【단가정의】

① 이 단가는 유색 도기질 타일의 부착에 소요되는 비용을 포함하며, 바탕고르기에 소요되는 비용은 제외한다.

② MA11210 도기질 타일붙이기(주방벽)은 접착식 타일 붙이기에 소요되는 도기질 타일(유색), 백색시멘트, 접착재등 자재비와 타일부착, 백색줄눈 시공, 타일면 양생비용을 포함한다. 다만, 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

③ MA11120 도기질 타일붙이기(욕실벽)은 타일 떠붙이기에 소요되는 도기질 타일(유색), 백색시멘트, 혼화재등 자재비와 타일부착, 줄눈시공, 모르타르 비빔, 타일면 양생비용을 포함한다. 다만, 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

■ MA13*** 자기질 타일붙이기 / 바닥

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
MA31120	자기질 타일붙이기(바닥) / 200×200	욕실및샤워실, 바탕10+압착5	m2	18,143
MA31220	자기질 타일붙이기(바닥) / 200×200	욕실및샤워실, 바탕25+압착5	m2	18,561
MA31251	자기질 타일붙이기(바닥) / 200×200	발코니 바탕15+압착5	m2	19,917
MA31253	자기질 타일붙이기(바닥) / 200×200	발코니 바탕20+압착5	m2	20,111
MA31255	자기질 타일붙이기(바닥) / 300×300	발코니 바탕15+압착5	m2	21,487
MA31261	자기질 타일붙이기(바닥) / 고급문양 300×300	현관 바탕65+압착5	m2	24,534
MA31265	자기질 타일붙이기(바닥) / 고급문양 300×300	현관 바탕95+압착5	m2	28,052
MA31275	자기질 타일붙이기(바닥) / 200×200	욕실및샤워실 판넬히팅60+압착5	m2	21,694

【단가정의】

① 이 단가는 자기질 타일의 바닥면 설치에 소요되는 바탕고르기 및 타일 부착 비용을 포함한다.

② MA31120/MA31220(욕실 및 샤워실), MA31251/ MA31253/MA31255(발코니), MA31261(현관)은 압착식 타일 붙이기에 소요되는 자기질 타일, 백색시멘트, 혼화재등 자재비와 타일부착, 줄눈시공, 모르타르비빔, 타일면 양생비용을 포함한다. 다만, 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

③ MA31275(욕실 및 샤워실, 판넬히팅60+압착5)은 압착식 타일 붙이기에 소요되는 자기질 타일, 백색시멘트, 혼화재, 섬유보강재등 자재비와 타일부착, 줄눈시공, 섬유보강재설치, 온돌바닥모르타르 타설, 타일면 양생비용을 포함한다. 다만, 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

■ MB31*** 돌붙이기/ 바닥/ 습식

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
MB31320	테라죠	바탕 20mm, t=25mm	m2	30,208	시멘트,모래포함
MB31325	테라죠	바탕 25mm, t=25mm	m2	30,295	시멘트,모래포함
MB31330	테라죠	바탕 30mm, t=25mm	m2	31,641	시멘트,모래포함
MB31350	테라죠	바탕 20mm, t=25mm	m2	25,599	시멘트,모래제외
MB31355	테라죠	바탕 25mm, t=25mm	m2	26,157	시멘트,모래제외
MB31360	테라죠	바탕 30mm, t=25mm	m2	26,346	시멘트,모래제외

【단가정의】

① 다음의 작업을 포함한다.

․붙임 모르타르, 모르타르 비빔 및 닦기

․필요시 줄눈 모르타르 및 바탕고르기 모르타르

․필요시 조절줄눈(Control Joint)과 시공줄눈(Construction Joint)

․필요시 줄눈용 모르타르 혼화제 및 코킹제   ․양생 및 보호

② 다만, MB31320/MB31325/MB31330은 시멘트, 모래의 재료비를 포함하고 있으나, MB31350/MB31355/MB31360은 시멘트, 모래의 재료비를 제외한 단가이다.

【표준도】

대분류 N	도 장 공 사

■ NA***** 녹막이(방청) 페인트

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
NA01070	녹막이 페인트칠	철재면, 1회, 붓칠	m2	1,972

【단가정의】

① 이 단가는 바탕만들기 및 녹막이용 페인트(KSM 5311)붓칠에 소요되는 자재비 및 인건비를 포함한다.

■ NB1**** 에나멜 페인트 / 조합 페인트칠

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
NB12070	조합페인트칠	목재면 2회, 로울러칠	m2	3,782
NB11070	조합페인트칠	철재면 2회, 로울러칠	m2	4,144
NB11075	조합페인트칠	철재면 2회, 뿜칠	m2	1,567

【단가정의】

① 이 단가에는 바탕만들기 및 조합 페인트(KSM 5312)의 로울러칠에 소요되는 자재비 및 인건비가 포함된다.

■ NC10*** 에멀죤계 페인트 / 수성 페인트칠

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
NC13201	수성페인트칠	내벽 2회, 로울러칠	m2	3,774
NC13301	수성페인트칠	내천장 2회, 로울러칠	m2	4,506
NC13205	수성페인트칠	외벽 2회, 로울러칠	m2	3,896
NC13305	수성페인트칠	외천정 2회, 로울러칠	m2	4,608

【단가정의】

① 이 단가에는 바탕만들기 및 수성페인트의 로울러칠에 소요되는 자재비 및 인건비가 포함된다.

② 수성페인트의 재료는 내벽은 KSM 5320, 외벽은 KSM 5310 에멀존 페인트에 준한다.

■ NC20*** 에멀죤계 페인트 / 낙서방지용 페인트칠

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
NC23070	낙서방지용 페인트칠	모르타르면 2회, 로울러칠	m2	4,729

【단가정의】

① 이 단가에는 바탕만들기 및 낙서방지용 페인트(아크릴 수지)의 로울러칠에 소요되는 자재비 및 인건비가 포함된다.

■ NC20*** 에멀죤계 페인트 / 걸레받이용(세라민) 페인트칠

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
NC23075	걸레받이용 페인트칠	모르타르면 2회, 붓칠	m2	7,965

【단가정의】

① 이 단가에는 바탕만들기 및 걸레받이용 페인트(아크릴 수지)의 붓칠에 소요되는 자재비 및 인건비가 포함된다.

■ NF***** 바니시칠

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
NF00010	바니시칠	목재면 3회	m2	6,485

【단가정의】

① 이 단가에는 바탕만들기 및 바니시(KSM 5601) 칠에 소요되는 자재비 및 인건비가 포함된다.

대분류 O	수 장 공 사

■ OA2**** 계단 논슬립 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OA24030	황동	W=50mm	m	9,793

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 보양을 포함한다.

③ 부자재를 포함한다.

【표준도】

■ OB1**** 도배공사/ 도배지바름

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OB11300	벽지(초배유)	실크	m2	3,808
OB11990	벽지(초배유)	합지(폭90Cm이상, 180g/m2 이상)	m2	3,243
OB12300	벽지(초배무)	실크	m2	2,462
OB12990	벽지(초배무)	합지(폭90Cm이상, 180g/m2 이상)	m2	2,132
OB13214	천정지(초배유)	발포(140g/m2 이상)	m2	3,971
OB14214	천정지(초배무)	발포(140g/m2 이상)	m2	2,562

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 부자재를 포함한다.

③ 이음새 부위 초배지 바름 포함한다.

④ 공동주택의 경우에 적용하되, 공사의 특성에 따라 고급자재 등 특수한 사양이 요구되는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

■ OD11*** 다공성단열재 설치/ 벽

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OD11114	발포폴리스티렌	스티로폼 (40mm)	m2	5,840	KS4호 (밀도 0.015)
OD11115	발포폴리스티렌	스티로폼 (50mm)	m2	6,081	KS4호 (밀도 0.015)
OD11224	압출폴리스티렌	압출스티로폼 (45mm)	m2	10,437	KS특호
OD11226	압출폴리스티렌	압출스티로폼 (65mm)	m2	12,692	KS특호

【단가정의】

① 단열재 및 설치, 바탕고르기 , 소운반, 부속자재 및 소모재를 포함한다.

② 단열재 설치는 본드붙임에 준한다.

【표준도】

■ OD 11*** 다공성 단열재 설치 / 바닥

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OD13110	스티로폼 깔기	옥상바닥 2호 40mm	m2	2,379	KS2호 (밀도 0.025)
OD13115	스티로폼 깔기	옥상바닥 2호 60mm	m2	3,125	KS2호 (밀도 0.025)
OD13120	스티로폼 깔기	콘크리트타설부착4호, 50mm	m2	4,121	KS4호 (밀도 0.015)
OD13123	스티로폼 깔기	콘크리트타설부착4호, 60mm	m2	4,294	KS4호 (밀도 0.015)
OD13125	스티로폼 깔기	콘크리트타설부착4호, 80mm	m2	4,972	KS4호 (밀도 0.015)
OD13151	스티로폼 깔기	2호, 50mm	m2	2,769	KS2호 (밀도 0.025)
OD13152	스티로폼 깔기	4호, 50mm	m2	1,914	KS4호 (밀도 0.015)
OD13171	압축스티로폼 깔기	3호, 10mm	m2	3,790	KS3호성능, KSM3808
OD13175	압축스티로폼 깔기	3호, 15mm	m2	4,191	KS3호성능, KSM3808

【단가정의】

① 이 단가는 바닥위에 단열재인 스티로폼을 설치하는데 소요되는 자재비 및 인건비를 포함한다.

■ OG400** 재료분리대설치/ 합성수지재

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OG40030	재료분리대(합성수지)	25×9 강화PVC수지	m	1,380
OG40040	재료분리대(합성수지)	26×24 강화PVC수지	m	1,423

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리와 부자재를 포함한다.

② 재료분리대 설치는 본드붙임에 준한다.

【표준도】

■ OH500** 커텐박스 설치/ 합성수지재

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OH50011	커텐박스	합성수지위 비닐쉬트52 × 65	m	4,893	Type A
OH50012	커텐박스	합성수지위 비닐쉬트52 × 65	m	5,925	Type B
OH50021	커텐박스	합성수지위 비닐쉬트72 × 65	m	5,136	Type A
OH50022	커텐박스	합성수지위 비닐쉬트72 × 65	m	6,156	Type B

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 보양을 포함한다.

③ 부자재를 포함한다.

④ 커텐박스의 설치는 본드붙임 및 나사못고정에 준한다.

【표준도】

<Type A>                        <Type B>

■ OI500** 몰딩설치/ PVC

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OI50012	반자돌림설치	20×20, PVC	m	1,335
OI50014	반자돌림설치	40×12, PVC	m	1,730
OI50016	반자돌림설치	60×15, PVC	m	1,976

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 보양을 포함한다.

③ 부자재를 포함한다.

【단가정의】- 적용 부위별 예시

< 주방, 거실 >          < 침실 >           <공용부>

■ OJ110** 복합판넬 설치/ 벽체보온틀 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OJ11010	벽체보온틀설치 (유리면)	외벽(지지핀/프리캡) / 폴리에스터 (T70)	m2	11,352
OJ11020	벽체보온틀설치 (유리면)	측벽(지지핀/프리캡) / 폴리에스터 (T95)	m2	12,421

【단가정의】

① 보온틀 재료 및 설치비, 단열재 및 설치, 방습층 재료 및 설치, 보온틀 설치에 필요한 부속 철물을 포함한다.

【표준도】

■ OK300** 마루굽틀설치/ 압출성형인조대리석

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OK30010	마루굽틀 (압출성형인조대리석)	T=110	m	20,361
OK30020	마루굽틀 (압출성형인조대리석)	T=140	m	20,362

【단가정의】

① 인조대리석 마루굽틀 설치에 필요한 작업을 포함한다.

② 자재(대리석등) 및 부자재를 포함한다.

대분류 P	건축물 부대공사

■ PC223** 우편물 수취함 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
PC22310	폐건전지 수거함	-	nr(개소)	14,338
PC22320	우편함 설치	스테인레스	세대수	6,374

【단가정의】

① 우편함 설치비용에는 우편물 반송함도 포함한다.

【표준도】

< 우편함 >

◇ 기계설비부문 ◇

B. 배관공사	01

D. 보온공사	03

F. 밸브설비	06

I. 공기조화설비	08

K. 소방공사	09

제4장 기계설비공사 실적공사비 적용단가

<기계설비 - >

대분류 B	배 관 공 사

■ BA*****, BB***** 강관

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
BA28100	백강관 옥내일반 배관	D80㎜(탄소용강관)	m	26,731
BB21100	백강관 옥내일반 배관	D100㎜(탄소용강관)	m	35,907
BB23100	백강관 옥내일반 배관	D150㎜(탄소용강관)	m	62,248

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 백강관 옥내일반배관에 적용되는 비용이다.

② 먹줄치기, 상자넣기, 인서트, 지지철물설치, 절단, 나사 혹은 용접접합, 수압 또는 통기시험, 소운반비를 포함한다.

③ 상자넣기, 지지철물 재료비는 제외되어있다.

④ 재료할증 및 잡자재를 포함한다.

⑤ 부설배관의 터파기, 되메우기, 잔토처리 등은 별도 계상한다.

⑥ 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등)의 재료비는 별도 계상한다.

⑦ 이 단가는 공동주택에 적용한다.

■ BC*****, BD***** 동관

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
BC31100	동관 옥내일반 배관	M_Type D15mm	m	3,927
BC32100	동관 옥내일반 배관	M_Type D20mm	m	4,871
BC33100	동관 옥내일반 배관	M_Type D25mm	m	6,225
BC34100	동관 옥내일반 배관	M_Type D32mm	m	8,436
BC35100	동관 옥내일반 배관	M_Type D40mm	m	10,413
BC31500	동관 화장실 배관	M_Type D15mm	m	4,063
BC32500	동관 화장실 배관	M_Type D20mm	m	5,303
BC33500	동관 화장실 배관	M_Type D25mm	m	6,886
BC34500	동관 화장실 배관	M_Type D32mm	m	9,264
BC35500	동관 화장실 배관	M_Type D40mm	m	11,311
BD21400	동관 기계실 배관	L-Type D100㎜	m	47,611
BD22400	동관 기계실 배관	L-Type D125㎜	m	71,887
BD23400	동관 기계실 배관	L-Type D150㎜	m	93,388

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 동관 옥내일반, 화장실, 기계실배관에 적용되는 비용이다.

② 먹줄치기, 상자넣기, 인서트, 지지철물설치, 절단, 소운반, 통수 등 배관시험비를 포함한다.

③ 상자넣기, 지지철물 재료비는 제외되어있다.

④ 재료할증 및 잡자재를 포함한다.

⑤ 부설배관의 터파기, 되메우기, 잔토처리 등은 별도 계상한다.

⑥ 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등)의 재료비는 별도 계상한다.

⑦ 접합에 필요한 비용은 별도 계상한다.

⑧ 이 단가는 공동주택에 적용한다.

대분류 D	보 온 공 사

■ DA*****, DB***** 관보온

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DA51106	관보온 T=25mm	D15mm (유리솜 매직)	m	3,597
DA52106	관보온 T=25mm	D20mm (유리솜 매직)	m	3,685
DA53106	관보온 T=25mm	D25mm (유리솜 매직)	m	4,354
DA54106	관보온 T=25mm	D32mm (유리솜 매직)	m	4,910
DA55106	관보온 T=25mm	D40mm (유리솜 매직)	m	5,615
DA56106	관보온 T=25mm	D50mm (유리솜 매직)	m	5,856
DA57106	관보온 T=25mm	D65mm (유리솜 매직)	m	6,993
DA58106	관보온 T=25mm	D80mm (유리솜 매직)	m	7,176
DB51106	관보온 T=25mm	D100mm (유리솜 매직)	m	9,666
DA51701	관보온 T=25㎜	D=15㎜ (발포폴리에틸렌 포리마)	m	3,698
DA52701	관보온 T=25㎜	D=20㎜ (발포폴리에틸렌 포리마)	m	3,867
DA53701	관보온 T=25㎜	D=25㎜ (발포폴리에틸렌 포리마)	m	4,547
DA54701	관보온 T=25㎜	D=32㎜ (발포폴리에틸렌 포리마)	m	4,954
DA55701	관보온 T=25㎜	D=40㎜ (발포폴리에틸렌 포리마)	m	5,634
DA56701	관보온 T=25㎜	D=50㎜ (발포폴리에틸렌 포리마)	m	5,864
DA57701	관보온 T=25㎜	D=65㎜ (발포폴리에틸렌 포리마)	m	7,116
DA58701	관보온 T=25㎜	D=80㎜ (발포폴리에틸렌 포리마)	m	7,522
DB51701	관보온 T=25㎜	D=100㎜ (발포폴리에틸렌 포리마)	m	9,814

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DA51706	관보온 T=25mm	D15mm (발포폴리에틸렌 매직)	m	3,799
DA52706	관보온 T=25mm	D20mm (발포폴리에틸렌 매직)	m	3,986
DA53706	관보온 T=25mm	D25mm (발포폴리에틸렌 매직)	m	4,919
DA55706	관보온 T=25mm	D40mm (발포폴리에틸렌 매직)	m	5,787
DA56706	관보온 T=25mm	D50mm (발포폴리에틸렌 매직)	m	6,089
DA57706	관보온 T=25mm	D65mm (발포폴리에틸렌 매직)	m	7,363
DA58706	관보온 T=25mm	D80mm (발포폴리에틸렌 매직)	m	7,919
DB51706	관보온 T=25mm	D100mm (발포폴리에틸렌 매직)	m	10,121
DA71701	관보온 T=50㎜	D=15㎜ (발포폴리에틸렌 포리마)	m	7,209
DA72701	관보온 T=50㎜	D=20㎜ (발포폴리에틸렌 포리마)	m	7,714
DA73701	관보온 T=50㎜	D=25㎜ (발포폴리에틸렌 포리마)	m	9,273
DA74701	관보온 T=50㎜	D=32㎜ (발포폴리에틸렌 포리마)	m	10,005
DA75701	관보온 T=50㎜	D=40㎜ (발포폴리에틸렌 포리마)	m	10,686
DA76701	관보온 T=50㎜	D=50㎜ (발포폴리에틸렌 포리마)	m	11,701

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 배관보온에 적용되며, 위생용 급수, 급탕, 환탕, 난방관 보온공사도 이에 준한다.

② 이 단가는 옥내배관을 기준으로 적용되는 비용이다.

③ 이 단가는 보온재의 소운반 비용을 포함한다.

④ 보온마감에 필요한 부자재를 포함한다.

⑤ 배관보온 마감에 필요한 마감재 및 보온의 피복재를 포함한다.

⑥ 알루미늄밴드 비용을 포함한다.

■ DC*****, DD***** 밸브보온

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DC15101	밸브보온 일반마감 25t이하	D=40㎜ (유리솜 포리마)	nr (개소)	12,353
DC16101	밸브보온 일반마감 25t이하	D=50㎜ (유리솜 포리마)	nr (개소)	12,368
DC17101	밸브보온 일반마감 25t이하	D=65㎜ (유리솜 포리마)	nr (개소)	13,483
DC18101	밸브보온 일반마감 25t이하	D=80㎜ (유리솜 포리마)	nr (개소)	14,516
DD11101	밸브보온 일반마감 25t이하	D=100㎜ (유리솜 포리마)	nr (개소)	17,947
DC16106	밸브보온 일반마감 25t이하	D50㎜ (유리솜 매직)	nr (개소)	14,379
DC17106	밸브보온 일반마감 25t이하	D65㎜ (유리솜 매직)	nr (개소)	15,545
DC18106	밸브보온 일반마감 25t이하	D80㎜ (유리솜 매직)	nr (개소)	16,446
DD11106	밸브보온 일반마감 25t이하	D100㎜ (유리솜 매직)	nr (개소)	20,596

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 밸브보온에 적용하며 위생용 급수, 급탕, 환탕, 난방관 보온공사에도 적용되는 비용이다.

② 이 단가는 보온재의 소운반비를 포함한다.

③ 보온마감에 필요한 부자재를 포함한다.

④ 밸브보온 마감에 필요한 마감재 및 보온의 피복재를 포함한다.

대분류 F	밸 브 설 비

■ FA*****, FB*****, FE*****, FH****, FI***** 밸브

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
FA12110	게이트밸브(청동)	D20㎜ 5㎏/㎠	nr (개소)	5,867
FA13110	게이트밸브(청동)	D25㎜ 5㎏/㎠	nr (개소)	7,633
FA11210	게이트밸브(청동)	D15㎜ 10㎏/㎠	nr (개소)	7,055
FA12210	게이트밸브(청동)	D20㎜ 10㎏/㎠	nr (개소)	8,704
FA13210	게이트밸브(청동)	D25㎜ 10㎏/㎠	nr (개소)	10,627
FA14210	게이트밸브(청동)	D32㎜ 10㎏/㎠	nr (개소)	13,317
FA15210	게이트밸브(청동)	D40㎜ 10㎏/㎠	nr (개소)	17,113
FA16210	게이트밸브(청동)	D50㎜ 10㎏/㎠	nr (개소)	23,074
FA17230	게이트밸브(주철)	D65㎜ 10㎏/㎠	nr (개소)	52,928
FA18230	게이트밸브(주철)	D80㎜ 10㎏/㎠	nr (개소)	60,592
FB11230	게이트밸브(주철)	D100㎜ 10㎏/㎠	nr (개소)	73,229
FB12230	게이트밸브(주철)	D125㎜ 10㎏/㎠	nr (개소)	107,870
FA31220	볼밸브(황동)	D15㎜ 10㎏/㎠	nr (개소)	5,136
FA32220	볼밸브(황동)	D20㎜ 10㎏/㎠	nr (개소)	5,787
FA35220	볼밸브(황동)	D40㎜ 10㎏/㎠	nr (개소)	10,167
FA36220	볼밸브 (황동)	D50㎜ 10㎏/㎠	nr (개소)	12,075
FA71220	목긴볼밸브(황동)	D15㎜ 10㎏/㎠	nr (개소)	6,784
FA72220	목긴볼밸브(황동)	D20㎜ 10㎏/㎠	nr (개소)	7,870
FA73220	목긴볼밸브(황동)	D25㎜ 10㎏/㎠	nr (개소)	11,082
FA74220	목긴볼밸브(황동)	D32㎜ 10㎏/㎠	nr (개소)	14,612

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
FA75220	목긴볼밸브(황동)	D40㎜ 10㎏/㎠	nr (개소)	17,995
FA76220	목긴볼밸브(황동)	D50㎜ 10㎏/㎠	nr (개소)	25,523
FE21110	앵글밸브(청동)	D15㎜ 5㎏/㎠	nr (개소)	6,550
FE22110	앵글밸브 (청동)	D20㎜ 5㎏/㎠	nr (개소)	8,511
FE31210	볼탭(청동)	D15㎜ 10㎏/㎠	nr (개소)	4,945
FH25101	플렉시블조인트(벨로즈)	D40㎜ 10㎏/㎠ 플렌지용	nr (개소)	70,764
FH28101	플렉시블조인트(벨로즈)	D80㎜ 10㎏/㎠ 플렌지용	nr (개소)	119,013
FI23101	플렉시블조인트(벨로즈)	D150㎜ 10㎏/㎠ 플렌지용	nr (개소)	310,753
FI24101	플렉시블조인트(벨로즈)	D200㎜ 10㎏/㎠ 플렌지용	nr (개소)	455,026
FH33102	익스펜션조인트(단식)	D25㎜ 10㎏/㎠ 용접식 동관용	nr (개소)	57,126
FH34102	익스펜션조인트(단식)	D32㎜ 10㎏/㎠ 용접식 동관용	nr (개소)	60,014
FH35102	익스펜션조인트(단식)	D40㎜ 10㎏/㎠ 용접식 동관용	nr (개소)	68,320
FH43102	익스펜션조인트(복식)	D25㎜ 10㎏/㎠ 용접식 동관용	nr (개소)	75,541
FH44102	익스펜션조인트(복식)	D32㎜ 10㎏/㎠ 용접식 동관용	nr (개소)	75,447
FH45102	익스펜션조인트(복식)	D40㎜ 10㎏/㎠ 용접식 동관용	nr (개소)	90,718

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 게이트밸브, 볼밸브, 목긴볼밸브, 앵글밸브, 볼탭, 플렉시블죠인트, 익스펜션조인트에 적용되는 비용이다.

② 잡자재(패킹, 너트, 볼트) 비용을 포함한다.

③ 지지철물 설치비용이 포함된다.

④ 지지철물 재료비는 제외되어있다.

대분류 I	공 기 조 화 설 비

■ II***** 온수분배기

공종코드	공종명	규격		단위	단가	비고
II71200	온수분배기(청동)	2구 수직 (노출형)	nr (개소)		43,838
II72200	온수분배기(청동)	3구 수직 (노출형)	nr (개소)		55,201
II73200	온수분배기(청동)	4구 수직 (노출형)	nr (개소)		63,986
II74200	온수분배기(청동)	5구 수직 (노출형)	nr (개소)		74,420
II75200	온수분배기(청동)	6구 수직 (노출형)	nr (개소)		86,745
II76200	온수분배기(청동)	7구 수직 (노출형)	nr (개소)		95,357
II77200	온수분배기(청동)	8구 수직 (노출형)	nr (개소)		110,524

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 공기조화설비 온수분배기에 적용되는 비용이다.

② 지지철물설치 및 소운반비를 포함한다.

③ 분배밸브, 공기빼기밸브 및 커넥터 설치를 포함한다.

④ 조립, 설치, 수압시험을 포함한다.

대분류 K	소 방 공 사

■ KC*****, KF*****, KI*****, KJ***** 소방밸브류, 송수구, 소화용 헤드, 소화기

공종코드	공종명	규격		단위	단가	비고
KC13000	소화앵글밸브	D40㎜	nr (개소)		16,076
KC62000	오토드립설치	D20㎜	nr (개소)		9,949
KF01000	연결송수구(쌍구형)	D100XD65XD65 노출형	nr (개소)		102,763
KF02000	연결송수구(단구형)	D80XD65 노출형	nr (개소)		74,912
KI11100	스프링클러 헤드 (폐쇄 상하향)	D15㎜ 79℃ 이히	nr (개소)		11,494
KI11200	스프링클러 헤드 (폐쇄 상하향)	D15㎜ 79℃～121℃ 이하	nr (개소)		11,455
KI11300	스프링클러 헤드 (폐쇄 상하향)	D15㎜ 121℃～162℃ 이하	nr (개소)		11,455
KI13100	스프링클러 헤드 (폐쇄 측벽형)	D15㎜ 79℃이하	nr (개소)		13,411
KI17100	스프링클러 헤드 (폐쇄 원형)	D15㎜ 79℃이하	nr (개소)		12,010
KI17200	스프링클러 헤드 (폐쇄 원형)	D15㎜ 79℃～121℃ 이하	nr (개소)		12,414
KJ40100	자동식 소화기	LNG용 가스렌지용 기계식	nr (개소)		157,594
KJ40200	자동식 소화기	LPG용 가스렌지용 기계식	nr (개소)		148,335

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 소화앵글밸브, 오토드립, 연결송수구, 스프링클러 헤드, 자동식소화기에 적용되는 비용이다.

② 소운반비용을 포함한다.

③ 스프링클러 헤드는 헤드와샤를 포함한다.

④ 스프링클러 헤드는 헤드렌치 비용은 제외되어 있다.

⑤ 자동식 소화기는 배관, 배선 및 연결 등 시공 및 설치비 일체를 포함한다.

◇ 참 고 자 료 ◇

1. 실적공사비에의한예정가격작성준칙(회계예규 2200-04-157)

2. 실적공사비및표준품셈관리규정(건교부 훈령 2003년 제446호)

실적공사비에 의한 예정가격작성준칙

<부록- >

(회계예규 2200.-04-157, 2003.12.26)

제1조(목적) 이 예규는 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령(이하 “시행령”이라 한다) 제9조제1항제3호 및 국가를당사자로하는계약에관한법률시행규칙(이하 “시행규칙”이라 한다) 제5조제2항의 규정에 따라 실적공사비에 의한 예정가격을 작성함에 있어서 적용하여야 할 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(예정가격의 산정) 예정가격은 직접공사비, 간접공사비, 일반관리비, 이윤, 공사손해보험료 및 부가가치세의 합계액으로 한다.

제3조(직접공사비) ①직접공사비란 계약목적물의 시공에 직접적으로 소요되는 비용을 말하며, 계약목적물을 세부 공종(내역입찰집행요령 제3조 등 관련 규정에 따른 수량산출기준에 따라 공사를 작업단계별로 구분한 것을 말한다)별로 구분하여 공종별 단가에 수량(계약목적물의 설계서 등에 의해 그 완성에 적합하다고 인정되는 합리적인 단위와 방법으로 산출된 공사량을 말한다)을 곱하여 산정한다.

②직접공사비는 다음 각호의 비용을 포함한다.

1. 재료비

재료비는 계약목적물의 실체를 형성하거나 보조적으로 소비되는 물품의 가치를 말한다.

2. 직접노무비

공사현장에서 계약목적물을 완성하기 위하여 직접작업에 종사하는 종업원과 노무자의 기본급과 제수당, 상여금 및 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다.

3. 직접공사경비

공사의 시공을 위하여 소요되는 기계경비, 운반비, 전력비, 가설비, 지급임차료, 보관비, 외주가공비, 특허권사용료, 기술료, 보상비, 연구개발비, 품질관리비, 폐기물처리비 및 안전점검비를 말하며, 비용에 대한 구체적인 정의는 원가계산에 의한 예정가격작성준칙(이하“원가계산준칙”이라 한다) 제18조를 준용한다.

③제1항의 공종별 단가를 산정함에 있어 재료비 또는 직접공사경비중의 일부를 제외할 수 있다. 이 경우 제외할 수 있는 금액의 산정은 별도로 당해 계약목적물 시공기간의 소요(소비)량을 측정하거나 계약서, 영수증 등을 근거로 하여야 한다.

④직접공사비는 각 중앙관서의 장 또는 각 중앙관서의 장이 지정하는 기관이 공종별로 직접공사비를 가능한 범위내에서 조사․집계하여 비치한 금액을 활용하여 산정할 수 있다.

제4조(간접공사비) ①간접공사비란 공사의 시공을 위하여 공통적으로 소요되는 법정경비 및 기타 부수적인 비용을 말하며, 직접공사비 총액에 비용별로 일정요율을 곱하여 산정한다.

②간접공사비는 다음 각호의 비용을 포함하며, 비용에 대한 구체적인 정의는 원가계산준칙 제9조제2항 및 동 준칙 제18조를 준용한다.

1. 간접노무비

2. 산재보험료

3. 고용보험료

4. 건설근로자퇴직공제부금비

5. 안전관리비

6. 환경보전비

7. 기타 관련법령에 규정되어 있거나 의무지워진 경비로서 공사원가계산에 반영토록 명시된 법정경비

8. 기타간접공사경비(수도광열비, 복리후생비, 소모품비, 여비․교통비․통신비, 세금과공과, 도서인쇄비 및 지급수수료를 말한다.)

③제1항의 일정요율이란 관련법에 의해 각 중앙관서의 장이 정하는 법정요율을 말한다. 다만 법정요율이 없는 경우에는 다수기업의 평균치를 나타내는 공신력이 있는 기관의 통계자료를 토대로 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원(각 중앙관서의 장이 계약에 관한 사무를 그 소속공무원에게 위임하지 아니하고 직접 처리하는 경우에는 이를 계약담당공무원으로 본다. 이하 “계약담당공무원”이라 한다)이 정한다.

④제3조의 규정에 따라 산정되지 아니한 공종에 대하여도 간접공사비 산정은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용한다.

제5조(일반관리비) ①일반관리비는 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 제비용으로서, 비용에 대한 구체적인 정의와 종류에 대하여는 원가계산준칙 제11조의 규정을 준용한다.

②일반관리비는 직접공사비와 간접공사비의 합계액에 일반관리비율을 곱하여 계산한다. 다만, 일반관리비율은 공사규모별로 아래에서 정한 비율을 초과할 수 없다.

일반건설공사		전문,전기,정보통신,소방공사 및 기타공사
(직접공사비 +간접공사비)	일반관리비율(%)	(직접공사비 +간접공사비)	일반관리비율(%)
5억원미만	6.0	5천만원미만	6.0
5억원～30억원 미만	5.5	5천만원～3억원 미만	5.5
30억원 이상	5.0	3억원이상	5.0

제6조(이윤) 이윤은 영업이익을 말하며 직접공사비, 간접공사비 및 일반관리비의 합계액에 이윤율을 곱하여 계산한다. 다만, 이윤율은 10%를 초과할 수 없다.

제7조(공사손해보험료) 공사손해보험 가입업무집행요령에 따른 공사손해보험가입 비용을 말한다.

제8조(총괄집계표의 작성) 계약담당공무원이 실적공사비에 따라 예정가격을 작성하는 경우, 예정가격을 직접공사비, 간접공사비, 일반관리비, 이윤, 공사손해보험료 및 부가가치세로 구분하여 별표1의 총괄집계표를 작성하여야 한다.

제9조(계약담당공무원의 주의사항) 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당감액하거나 과잉계산되지 않도록 하여야 하며, 불가피하게 실적공사비에 의한 가격과 다르게 예정가격을 결정한 때에는 그 조정사유를 예정가격조서에 명시하여야 한다.

제10조(세부시행기준) 계약담당공무원은 이 예규를 운용함에 있어 필요한 세부사항을 정할 수 있다.

부    칙

이 회계예규는 2003년 12월26일부터 시행한다.

(별표 1) 총 괄 집 계 표

공사명：                      공사기간：

구 분		금 액	구 성 비	비 고
직접공사비
간접공사비	간접노무비 산재보험료 고용보험료 안전관리비 환경보전비 퇴직공제부금비 수도광렬비 복리후생비 소모품비 여비‧교통비‧통신비 세금과공과 도서인쇄비 지급수수료 기타법정경비
일반관리비
이 윤
공사손해보험료
부가가치세
합 계

실적공사비 및 표준품셈 관리규정

(건설교통부 훈령 제446호)

제 1 장  총  칙

제1조(목적) 이 규정은 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제9조제1항제2호 및 제3호에 의하여 예정가격의 결정에 기초자료가 되는 토목공사(건설기계․측량부문을 포함한다), 건축공사, 기계‧설비공사부문의 실적공사비와 표준품셈을 효율적으로 관리하기 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정에 의해 제정되는 실적공사비와 표준품셈은 국가, 지방자치단체, 정부투자기관에서 시행하는 건설공사의 예정가격을 산정하는 기초자료로 활용할 수 있다.

제3조(관리기관의 지정 등) ①한국건설기술연구원을 실적공사비와 표준품셈에 대한 관리기관(이하 “공사비산정기준 관리기관”이라 한다)으로 지정한다.

②공사비산정기준 관리기관의 장은 실적공사비와 표준품셈의 제정․개정, 연구․조사, 해석 및 보급 등 실적공사비와  표준품셈에 관한 전반적인 업무를 관장하여 효율적으로 운영․관리하여야 한다.

③건설교통부장관은 공사비산정기준 관리기관이 관련업무를 고의로 태만히 하거나 공신력에 있어 물의를 야기하는 등 지속적인 업무수행이 부적절하다고 인정될 때에는 공사비산정기준 관리기관의 지정을 철회하거나 취소할 수 있다.

제4조(관리자료 수집기관 지정) 다음 각호의 기관을 실적공사비와 표준품셈에 대한 관리자료 수집기관으로 지정한다.

1. 국가, 지방자치단체, 대한주택공사사장, 한국수자원공사사장, 한국도로 공사사장, 한국토지공사사장, 부산교통공단이사장, 한국고속철도 공단이사장 및 국가 또는 지방자치단체가 납입자본금의 2분의1 이상을 출자한  단체의 장(이하 “관련기관의 장”이라 한다)

2. 대한건설협회장, 대한전문건설협회장, 대한건축사협회장, 대한설비공사협회장, 대한건설기계협회장 또는 대한측량협회장(이하 “관련협회의 장”이라 한다)

3. 국토지리정보원장, 지방국토관리청장, 지방항공청장 (이하 “산하기관의 장”이라 한다)

제5조(출연금의 지원 등) ①실적공사비 및 표준품셈 관리업무에 필요한   경비는 정부 또는 정부외의 자의 출연금 등으로 충당한다.

②건설교통부장관은 정부의 출연금을 실적공사비 및 표준품셈 관리업무의 내용, 착수시기 및 월별 소요액 등을 고려하여 일시급 또는 분할급으로 공사비산정기준 관리기관의 장에게 지급하며 정부외의 자의 출연금은 각 기관․단체의 장으로 하여금 공사비산정기준 관리기관의 장에게 지급하도록 한다.

제6조(출연금 등의 관리 및 사용) ①제5조제1항의 규정에 의한 출연금은    실적공사비 및 표준품셈 관리업무, 기타 공사비산정기준 관리기관의 장이 건설 교통부장관과 협의된 사업에 한하여 사용한다.

②공사비산정기준 관리기관의 장은 제5조제2항의 규정에 의하여 출연금을 지급 받은 경우에는 출연금 집행에 대한 회계관리사항을 증빙할 수 있도록 별도의 계정을 설정하여 관리하여야 한다.

제 2 장  실적공사비의 관리

제7조(실적공사비 관리 등에 관한 추진계획 수립) ①공사비산정기준 관리기관의 장은 다음 각호의 사항이 포함된 실적공사비 관리 등에 관한 추진계획을 수립하여 매년 3월말까지 건설교통부장관에게 제출하여야 한다.

1. 실적공사비 적용 후보공종 및 적용범위

2. 실적공사비 자료 조사 및 분석방법

3. 실적공사비 단가집 및 건설공사비 지수 등의 발간에 관한 사항

4. 기타 실적공사비 제도 운영 등에 필요한 사항

②건설교통부장관은 제1항의 규정에 의해 제출된 추진계획을 검토하여 변경이 필요한 경우에는 공사비산정기준 관리기관의 장에게 이를 요구할 수 있다. 이 경우 공사비산정기준 관리기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 이를 반영하여야 한다.

제8조(실적공사비 자료의 제출) ①산하기관의 장은 실적공사비 후보공종에   대해 별지 제1호 서식에 따라 실적공사비 자료를 작성하여 5월말과 11월말까지 공사비산정기준 관리기관의 장에게 제출하여야 한다.

②관련기관의 장 및 관련협회의 장은 실적공사비 적용이 필요한 공종에  대해 별지 제1호 서식에 따라 실적공사비 자료를 작성하여 5월말과 11월말까지 공사비산정기준 관리기관의 장에게 제출할 수 있다.

③산하기관의 장 및 관련기관의 장은 실적공사비 자료의 축적을 위하여   실시설계용역의 성과품 중 설계예산서, 단가산출서 또는 일위대가표, 수량 산출서 등이 건설교통부 제정 “수량산출기준”에 의하여 작성될 수 있도록 하여야 하며 공사비산정기준 관리기관의 장이 요구할 경우 관련 자료를 제출하여야 한다.

제9조(실적공사비 적용대상 공종 및 단가의 확정 등) ①공사비산정기준 관리기관의 장은 제7조의 규정에 의하여 수립된 계획에 따라 실적공사비 적용대상 공종 및 단가(이하ꡒ실적공사비 단가ꡓ라한다)에 대한 심의안을 마련하고, 공사비산정기준심의분과위원회와 공사비산정기준심의위원회의 심의를 거쳐 실적공사비 단가를 확정한다.

②공사비산정기준 관리기관의 장은 제1항의 규정에 따라 실적공사비 단가 심의안을 마련하고자 할 때에는  건설교통부장관과 사전협의를 거쳐야 한다.

③공사비산정기준 관리기관의 장은 실적공사비 단가가 확정되면 15일 이내에 건설교통부장관에게 제출하여야 하며 건설교통부장관은 이를 공고한다.

제10조(건설공사비 지수의 관리 등)

①공사비산정기준 관리기관의 장은 건설공사비 지수와 관련하여 통계법 제4조의 규정에 의하여 통계 지정기관으로 지정을 받아야 하며 통계법 제8조의 규정에 의하여 통계작성 승인을 받아야 한다.

②공사비산정기준 관리기관의 장은 실적공사비에 활용할 수 있는 건설공사 종류별 건설공사비 지수를 산출하여 매월 발표하여야한다.

제 3 장  표준품셈의 관리

제11조(품셈관리자료의 수집 등) ①관련기관의 장 및 관련협회의 장은 제14조  제1항제2호 및 제3호에 해당하는 사항의 심의에 필요한 근거자료를 첨부하여 매년말까지 공사비산정기준 관리기관의 장에게 품셈의 제정․개정 및 관리(이하  “품셈의 제정 등ꡓ이라 한다)에 관한 심의를 요청할 수 있다.

②산하기관의 장은 품셈의 제정 등에 대한 연구와 자체자료 수집을 하여야 하며 제14조제1항제2호 및 제3호에 해당되는 사항, 신자재 사용, 공법개발 등에 따른 품셈자료를 매년말까지 공사비산정기준 관리기관의 장에게 제출하여야 한다.

③공사비산정기준 관리기관의 장은 필요한 경우 산하기관의 장에게 특정항목에 대한 품셈의 제정 또는 개정안 제출을 요구하거나 산하기관의 장과 합동으로 제12조제1항제2호의 규정에 의한 실사결과의 적정성 여부를 검토하거나 제14조제1항제2호 및 제3호의 사항을 합동으로 연구․조사할 수 있다.

④공사비산정기준 관리기관의 장은 안건의 제출은 물론 필요한 경우 제14조제1항 제2호 및 제3호에 대하여 전문단체에 용역을 의뢰할 수 있다.

⑤산하기관의 장 또는 제1항의 규정에 의거 품셈의 제정 등에 관하여  필요한 사항의 심의를 요청한 자는 품셈관리자료 수집 및 현장실사시  조사․연구를 위한 제반 편의제공에 협조하여야 한다.

제12조(품셈의 제정 등) ①공사비산정기준 관리기관의 장은 다음 각호의 사항이 포함된 품셈의 제정 등에 관한 추진계획을 수립하여 매년 3월말까지 건설교통부장관에게 제출하여야 한다.

1. 품셈의 제정 등에 필요한 항목 및 내용

2. 품셈관련자료의 확인을 위한 실사계획 및 실사기관

3. 품셈의 제정 등을 위한 추진일정

4. 기타 품셈의 제정 등에 필요한 사항

②건설교통부장관은 제1항의 규정에 의해 제출된 추진계획을 검토하여 변경이 필요한 경우에는 공사비산정기준 관리기관의 장에게 이를 요구할 수 있다. 이 경우 공사비산정기준 관리기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 이를 반영하여야 한다.

제13조(품셈의 확정) ①공사비산정기준 관리기관의 장은 제12조의 규정에 의하여 수립된 계획에 따라 공사비산정기준심의분과위원회와 공사비산정기준심의위원회의 심의를 거쳐 다음 연도에 적용할 표준품셈을 매년 11월말까지 확정하여야 한다.

②공사비산정기준 관리기관의 장은 표준품셈이 확정된 후 15일 이내에 건설교통부장관에게 최종성과품을 제출하여야 한다.

제 4 장  공사비산정기준심의위원회 운영

제14조(공사비산정기준심의위원회) ①공사비산정기준 관리기관 내에 공사비산정기준심의위원회(이하 “공사비산정위원회”라 한다)를 두며 공사비산정위원회에 다음 각호의 사항을 심의하기 위한 공사비산정기준심의분과위원회(이하“분과위원회”라 한다)를 둔다.

1. 실적공사비 적용대상 공종 및 단가의 적정성 등에 관한 사항

2. 토목공사(건설기계․측량부문을 포함한다), 건축공사, 기계설비공사의  표준품셈에 관한 사항

3. 그 밖에 실적공사비관리 및 표준품셈 업무에 관한 사항

②공사비산정위원회 및 분과위원회의 구성과 운영에 관한 사항은 공사비산정기준 관리기관의 장이 건설교통부 장관과 협의하여 정한다.

③공사비산정위원회 및 분과위원회 위원은 건설공사비 산정관련 업무에 전문적인 지식이 있는 자로 구성하되 건설교통부에서 토목․건축․기계․측량부문의 품셈 및 실적공사비 관련 업무를 담당하는 4급 공무원을 당연직 위원으로 포함하여야 한다.

제15조(공사비산정기준 관리기관의 세부지침) 공사비산정기준 관리기관의 장은 이 규정에 의한 실적공사비 관리 및 표준품셈 업무 등의 원활한 수행을 위하여 필요한 세부지침을 정하여 건설교통부장관의 승인을 받아 운영하여야한다.

부      칙

①(시행일) 이 규정은 2004년 1월 1일부터 시행한다.

②(다른 훈령의 개정) 건설기술개발및관리등에관한운영규정(건설교통부훈령 제389호)중 제54조 내지 제59조는 삭제한다.

(별지 1) 실적공사비 축적서식

1) 총괄집계표

공사명：                         공사기간：

구 분		금 액	구 성 비	비 고
직접공사비
간접공사비	간접노무비 산재보험료 고용보험료 안전관리비 환경보전비 퇴직공제부금비 수도광열비 복리후생비 소모품비 여비‧교통비‧통신비 세금과공과 도서인쇄비 지급수수료 기타법정경비
일반관리비
이 윤
공사손해보험료
부가가치세
합 계

2) 공종별 실적공사비 자료

공종코드	공종명칭	단 위	수 량	단 가		비 고
				예정단가	계약단가

* 실적공사비 자료 조사 대상공종은 적산기준관리기관의 장이 정한다.