제6장 실적공사비 적용시 간접공사비 등 산정 참고자료

<간접공사비 등 산정 참고자료 - >

□ 산업안전보건관리비율

공사규모2)	공사종류3)	산업안전보건관리비율1)	비고2)
5억 미만	일반건설(갑)	2.22	89.7%
	일반건설(을)	2.38	89.7%
	특수및기타	1.07	86.4%
	철도궤도	2.11	90.7%
	중건설	2.88	90.5%
5억~50억 미만	일반건설(갑)	1.64+3,294천원	90.5%
	일반건설(을)	1.77+3,498천원	90.5%
	특수및기타	0.79+1,647천원	87.2%
	철도궤도	1.37+4,211천원	91.6%
	중건설	1.96+5,148천원	91.4%
50억 이상	일반건설(갑)	1.76	93.7%
	일반건설(을)	1.89	93.7%
	특수및기타	0.85	90.4%
	철도궤도	1.50	94.8%
	중건설	2.14	94.5%

1) 본 산업안전관리비율은 “직접공사비[재료비+직접노무비+직접공사경비(산출경비)]”와 관급자재비의 합계금액에 적용한다.

2) 공사규모는 “직접공사비[재료비(관급포함)+직접노무비+직접공사경비(산출경비)]”에 비고에 제시된 비율을 적용하여 산출한 금액을 기준으로 하며, “공사금액(도급금액+관급금액)” 4천만원 이상 건설공사에 적용한다.

3) 산업안전보건관리비 적용시 공사종류(건설업)의 분류, 기타 산업안전보건관리비에 관한 사항은 고용노동부고시를 따른다.

※ 본 자료는 “예정가격작성기준(계약예규)” 제39조제3항에 기초하여 “완성공사원가구성분석(대한건설협회발간 공인통계자료)” 및 외주비 구성비율 조사자료 등을 활용하여 작성한 “참고자료”이며, 발주청별로 적용기준이 별도로 있는 경우 발주청별 기준을 따른다.

※ 본 자료는 예정가격 작성에 적용하며, 도급계약상의 대상액을 기준으로 조정시 고용노동부 고시에서 정한 계상기준을 준수하여야 한다.

□ 기타경비율

공사규모2)	공사기간	기타경비율1)
		토목	건축	산업설비	조경
50억 미만	6개월이하 (183일)	5.7	5.3	5.1	5.4
	7~12개월 (365일)	5.8	5.7	5.5	5.5
	12~36개월 (1095일)	5.9	6.4	6.2	5.6
	36개월이상 (1096일)	6.4	7.0	6.8	6.0
50억~300억 미만	6개월이하 (183일)	6.0	6.2	6.0	5.7
	7~12개월 (365일)	6.1	6.6	6.4	5.8
	12~36개월 (1095일)	6.3	7.3	7.1	5.9
	36개월이상 (1096일)	6.6	7.9	7.7	6.4
300억~1000억 미만	6개월이하 (183일)	6.1	5.8	5.6	5.8
	7~12개월 (365일)	6.1	6.2	6.1	5.8
	12~36개월 (1095일)	6.3	7.0	6.8	5.9
	36개월이상 (1096일)	6.8	7.6	7.4	6.4
1000억 이상	6개월이하 (183일)	5.5	5.5	5.3	5.1
	7~12개월 (365일)	5.5	5.9	5.7	5.2
	12~36개월 (1095일)	5.7	6.6	6.4	5.4
	36개월이상 (1096일)	6.1	7.2	7.0	5.8

1) 본 기타경비율은 “직접공사비[재료비+직접노무비+직접공사경비(산출경비)]”에 적용한다.

2) 공사규모는 “직접공사비[재료비+직접노무비+직접공사경비(산출경비)]”를 기준으로 한다.

3) 기타경비에 포함되는 세부항목의 정의는 조달청의 기준을 따른다.

※ 본 자료는 “예정가격작성기준(계약예규)” 제39조제3항에 기초하여 “완성공사원가구성분석(대한건설협회발간 공인통계자료)” 및 외주비 구성비율 조사자료 등을 활용하여 작성한 “참고자료”이며, 발주청별로 적용기준이 별도로 있는 경우 발주청별 기준을 따른다.

□ 이윤율

이윤율은 직접공사비, 간접공사비, 일반관리비 합계액의 10%를 초과하지 않는 범위내에서 공사의 규모등 특성을 고려하여 차등하여 적용할 수 있다. 다만, 발주청별로 적용기준이 별도로 있는 경우에는 발주청별 기준을 따른다.