【붙임 1】

연구개발비 비율

구 분		토 목	건 축	산업설비	조 경
5억 미만	6개월 이하	0.289%	0.071%	0.289%	0.071%
	7~12개월	0.346%	0.128%	0.346%	0.128%
	13~36개월	0.342%	0.125%	0.322%	0.298%
	37개월 이상	0.453%	0.235%	0.433%	0.408%
5~30억	6개월 이하	0.311%	0.094%	0.311%	0.094%
	7~12개월	0.368%	0.150%	0.368%	0.150%
	13~36개월	0.365%	0.147%	0.344%	0.320%
	37개월 이상	0.475%	0.258%	0.455%	0.431%
30~50억	6개월 이하	0.385%	0.167%	0.385%	0.167%
	7~12개월	0.442%	0.224%	0.442%	0.224%
	13~36개월	0.438%	0.221%	0.418%	0.394%
	37개월 이상	0.549%	0.331%	0.529%	0.504%
50억~100억	6개월 이하	0.497%	0.280%	0.477%	0.453%
	7~12개월	0.554%	0.336%	0.534%	0.509%
	13~36개월	0.551%	0.333%	0.530%	0.506%
	37개월 이상	0.661%	0.444%	0.641%	0.617%
100억~200억	6개월 이하	0.407%	0.190%	0.387%	0.363%
	7~12개월	0.464%	0.246%	0.444%	0.419%
	13~36개월	0.461%	0.243%	0.440%	0.416%
	37개월 이상	0.571%	0.354%	0.551%	0.527%
200억 이상	6개월 이하	0.407%	0.189%	0.386%	0.362%
	7~12개월	0.463%	0.246%	0.443%	0.419%
	13~36개월	0.460%	0.242%	0.440%	0.415%
	37개월 이상	0.571%	0.353%	0.550%	0.526%

주) 연구개발비 비율은 ‘04년 완성공사원가구성분석(대한건설협회) 자료에 의하여

산출한 것으로〔참고자료〕의 절차에 따라 매년 비율을 갱신하여 적용함

【참고자료】“완성공사원가구성분석”에 의한 연구개발비율 산출절차

계정과목		토목	[1] 직접공사비 산정 직접공사비 = 재료비 + 직접노무비 + 전력비 + 운반비 + 기계경비 + 특허권사용료 + 기술료 + 품질관리비+ 가설비+지급임차료+보관비+외주가공비 <예시> 토목공사 직접공사비 296,224 + 169,412 + 814 + 9,640 + 99,292 + 166 + 1,162 + 104 + 879 + 13,399 + 154 + 2,619 = 593,865 [2] 공종별․규모별․기간별 연구개발비율 산정 ① 공종별 연구개발비율(%) 연구개발비 ÷ 직접공사비 × 100 ※ 소수 3위까지(소수 4위 이하 버림) <예시> 토목공사 연구개발비율 4,653 ÷ 593,865 = 0.783% ② 규모별 연구개발비율(%) <예시> 200억원이상 : 0.371% ③ 기간별 연구개발비율(%) <예시> 37개월이상 : 0.559% [3] 적용요율 결정 공사의 종류, 규모, 기간에 해당되는 연구개발비율의 산술평균값 적용 ※ 소수 3위까지(소수 4위 이하 버림) <예시> 토목, 200억이상, 37개월이상 (0.783% + 0.371% + 0.559%) ÷ 3 = 0.571%
1. 재 료 비		296,224
2. 노 무 비		223,453
(1) 직 접 노 무 비		169,412
(2) 간 접 노 무 비		54,041
3. 외 주 비		1,004,914
4. 현 장 경 비		271,780
(1) 전 력 비		814
(2) 수 도 광 열 비		2,909
(3) 운 반 비		9,640
(4) 기 계 경 비		99,292
(5) 특 허 권 사 용 료		166
(6) 기 술 료		1,162
(7) 연 구 개 발 비		4,653
(8) 품 질 관 리 비		104
(9) 가 설 비		879
(10) 지 급 임 차 료		13,399
(11) 보 험 료		18,472
(12) 복 리 후 생 비		20,117
(13) 보 관 비		154
(14) 외 주 가 공 비		2,619
(15) 안 전 관 리 비		4,505
(16) 소 모 품 비		9,506
(17) 여비. 교통비. 통신비		4,557
(18) 세 금 과 공 과		2,495
(19) 폐 기 물 처 리 비		1,665
(20) 도 서 인 쇄 비		2,505
(21) 지 급 수 수 료		34,575
(22) 환 경 보 전 비		137
(23) 보 상 비		2,685
(24) 안 전 점 검 비		240
(25) 퇴 직 공 제 부 금 비		249
(26) 기 타 법 정 경 비		3,019
(27) 감 가 상 각 비		3,638
(28) 하 자 보 수 비		3,209
(29) 현 장 관 리 비		24,413
5. 완 성 공 사 원 가		1,796,371
[1] 직접공사비		593,865
[2] 연구개발비율 (연구개발비÷직접공사비)		0.783%
구 분	연구개발비율
토목	0.783%
건축	0.130%
산업	0.722%
조경	0.649%
中略	․ ․ ․
50억~100억	0.643%
100억~200억	0.373%
200억 이상	0.371%
中略	․ ․ ․
13~36개월	0.227%
37개월이상	0.559%

【붙임 2】

연구개발비 세부 사용항목

사용항목	세 부 내 용	비 고
1. 공사시행과정의 사면 및 지반등의 안정성 평가기술	▪ 절개지 및 쌓기 사면 안정성 평가 및 보호대책 ▪ 기초지반 및 연약지반의 정밀조사 및 안정성 확보대책 ▪ 터널 발파시 안정성 및 여굴최소화 관련대책 ▪ 공사로 인한 인접 시설물 등에 미치는 영향 조사 및 대책 ▪ 기타 구조물 안정성 확보 관련대책
2. 환경보존 및 문화재 보존 대책기술	▪ 공사현장의 오염물질 처리 관련대책 ▪ 공사현장의 환경유해재료의 처리 관련대책 ▪ 공사현장의 소음․진동 관련대책 ▪ 공사현장의 생태계 복원 관련대책 ▪ 문화재 발굴 및 보존 대책 ▪ 기타 건설공사로 인한 환경피해 저감관련대책
3. 공사용 재료․공법의 적정성 검토기술	▪ 가교형식 및 가시설 등의 적정공법 검토 ▪ 특수교량의 풍동실험, 수리실험 등 구초체의 안정성 확인을 위한 특수실험 및 기술검토 ▪ 기타 공사용 재료․공법의 적정성 검토
4. 당해시설물의 공사비 절감 및 품질확보 기술	▪ 공사중 지반 및 구조물 거동 계측기술 ▪ 구조물의 균열억제 관련대책 ▪ 건설자재의 재활용 및 품질확보 대책 ▪ 정보화․자동화 등 첨단기술의 활용 ▪ 기타 공사비절감 및 공기단축 관련기술
5. 당해공사의 시공기준 검토 및 평가, 제․개정 등에 필요로 하는 기술	▪ 교량의 세굴방지 시설기준 ▪ 옹벽 등 구조물 배수시설 설치기준 ▪ 교통안전시설 설치기준 ▪ 기타 공사수행에 필요로 하는 관련기준
6. 기타 원활한 공사수행에 필요로 하는 기술	▪공사현장의 지리적․자연적 여건변화에 따른 재해예방 및 안전확보를 위한 대책 ▪기타 발주청이 원활한 공사수행을 위하여 기술개발이 필요하다고 인정되는 항목